**Załącznik nr 3**

**do Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Urzędu m.st. Warszawy – działania do realizacji do 2030 roku dla dostępności architektonicznej w siedzibach biur Urzędu  
komórka organizacyjna odpowiedzialna Biuro Administracyjne**

**LISTA OBIEKTÓW:**

1. Budynek przy ul. Niecała 2/4

2. Budynek przy ul. Canaletta 2

3. Budynek przy ul. Kłopotowskiego 1/3

4. Budynek przy ul. Kruczkowskiego 2

5. Budynek przy ul. Młynarska 43/45

6. Budynek przy ul. Obozowa 57 (Vector +)

7. Budynek przy pl. Zamkowy 6

8. Budynek przy ul. Sandomierska 12

9. Budynek przy ul. Smolna 4

10. Budynek przy ul. Andersa 5

11. Budynek przy ul. Falencka 10

12. Budynek przy ul. Jezuicka 1/3

13. Budynek przy al. Jerozolimskie 28

14. Budynek przy pl. Bankowy 3/5

15. Budynek przy pl. Konstytucji 4

16. Budynek przy ul. Senatorska 36

17. Budynek przy ul. Chałubińskiego 8

18. Budynek przy ul. Dzielna 15

19. Budynek przy ul. Dzielna 78

20. Budynek przy ul. Flisa 6

21. Budynek przy ul. Nowy Świat 18/20

22. Budynek przy pl. Bankowy 2

23. Budynek przy pl. Defilad 1

24. Budynek przy ul. Włókiennicza 54

25. Budynek przy ul. Marszałkowskiej 77/79

26. Budynek przy ul. Pasaż Wiecha- ZODIAK

27. Budynek przy ul. Kredytowa 3

28. Budynek przy ul. Starynkiewicza 7/9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ul. NIECAŁA 2/4** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **BUDYNEK URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY** |
| 1 | Wykonanie rampy prowadzącej od MP na chodnik lub wykonanie MP dla OzN na poziomie chodnika przy ul. Canaletta blisko wejścia bocznego „B” | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Zmiana nachylenia i wyrównanie nawierzchni chodnika przed wejściem głównym (spadek maks. 2%). Wysokość stopnia przed wejściem maks. 15 cm | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni chodnika przy narożniku budynku od ul. Canaletta | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 4 | Zmiana nachylenia chodnika przed wejściem B (spadek maks. 2%) | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 5 | Wykonanie czytelnych informacji przy głównym wejściu informujących o lokalizacji wejścia dostępnego dla OzN (wejście B od strony ul. Canaletta) | **2022** | **TAK** | - |
| 6 | Wykonanie znaków kierunkowych do wejścia B od strony ul. Canaletta (w rejonie narożnika budynku) | **2022** | - | - |
| 7 | Zmiana sposobu otwierania drzwi przy wejściu B (przycisk otwierający drzwi mechanicznie) | **2022** | - | **TAK** |
| 8 | Wykonanie czytelnego oznaczenia wejścia. Zaleca się co najmniej informacje: „WEJŚCIE B” i piktogram z osobą na wózku | **2022** | **TAK** | - |
| 9 | Zwiększenie kontrastów pomiędzy posadzką i ścianami w głównym holu wejściowym (np. ustawienie kanapy naprzeciw wejścia przy schodach) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 10 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 11 | Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu obsługi klienta na parterze przy wejściu głównym i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 12 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym we wszystkich klatkach schodowych | **2022** | **TAK** | - |
| 13 | Montaż kabiny windowej o wymiarach min. 1,1x1,4m lub 1,4x1,5m, szerokości wejścia min. 90 cm i panelu wewnętrznym oddalonym od narożnika o min. 50 cm | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Zapewnienie w obecnie funkcjonujących toaletach dla OzN:  oznaczenia piktogramem wszystkich drzwi do toalet dla OzN  uchwytu przy misce ustępowej od strony ściany (najlepiej kątowy),  montażu uchwytu uchylnego na właściwej wysokości i tak, by wystawał poza przednią krawędź miski ustępowej o min. 15 cm | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 15 | Likwidacja lub przebudowa wysokiego progu w drzwiach do pomieszczenia socjalnego | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 16 | We wszystkich projektowanych toaletach dla OzN zapewnienie:  uchwytów z obu stron, zarówno przy misce ustępowej jak i przy umywalce  możliwości przesiadania się na miskę ustępową z obu stron (tylko wtedy, gdy  z obu stron miski ustępowej odległości od ściany mają minimum 90 cm) | **2023-2030** | - | TAK |
| 17 | Zapewnienie w pokoju opiekuna przewijaka dla dzieci, przewijaka dla dorosłych (np. leżanki), fotela lub kanapy do karmienia, oraz powiększonego kosza na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 18 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 19 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **2** | **Ul. CANALETTA 2** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **BUDYNEK URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY** |
| 1 | Wykonanie nowego miejsca postojowego dla OzN (obok istniejącego) i oznaczenie go znakami poziomymi i pionowymi. Miejsce powinno być wykonane na poziomie chodnika lub posiadać rampę prowadzącą na chodnik. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wyrównanie asfaltowej nawierzchni dojścia do budynku w rejonie chodnika przy ul. Canaletta. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni przed wejściem. | **2022** | **TAK** | - |
| 4 | Zmniejszenie wysokości przycisku wzywania pomocy przy drzwiach wejściowych  i skontrastowanie go kolorystycznie z tłem | **2022** | - | - |
| 5 | Zmiana kolorystyki skrzydła czynnego drzwi w stosunku do reszty stolarki oraz zmiana kolorystyki uchwytu w stosunku do skrzydła drzwiowego. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 6 | Likwidacja progu w drzwiach zewnętrznych lub obniżenie do wysokości 5 mm. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 7 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszkleniach wewnętrznych drzwi  w przedsionku | **2022** | **TAK** | - |
| 8 | Alternatywnie w stosunku do poprzedniego punktu:  Likwidacja przedsionka i zastosowanie kurtyny powietrznej | **2023-2030** | - | - |
| 9 | Usunięcie stanowiska ochrony (z lewej strony od wejścia)  Lub obniżenie fragmentu blatu stanowiska ochrony na długości min. 90 cm | **2023-2030** | - | - |
| 10 | Zmiana lokalizacji tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku tak, by nie znajdowała się za kontuarem recepcji | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 11 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu obsługi klienta na parterze przy wejściu głównym i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 13 | Wymiana drzwi na szersze we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych,  w których obecnie mają szerokość poniżej 90 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym we wszystkich klatkach schodowych | **2022** | **TAK** | - |
| 15 | Montaż szybu windowego i kabiny o wymiarach min. 1,1x1,4m lub 1,4x1,5m | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 16 | Wyróżnienie kolorystycznie drzwi prowadzących do toalet w stosunku do ściany korytarza. | **2022** | - | **TAK** |
| 17 | Zapewnienie minimalnej przestrzeni manewrowej przed wejściem do toalety dla OzN (np. kosztem przedsionka do toalety męskiej nr 0.11.5) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 18 | Zapewnienie wolnej przestrzeni do przesiadania się na miskę ustępową z boku  o szerokości min. 90 cm i długości min. 140 cm (po ew. powiększeniu powierzchni pomieszczenia i zmianie lokalizacji znajdującej się w tej przestrzeni umywalki) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 19 | Wymiana miski ustępowej na dłuższą - o długości 65-70 cm, umożliwiającą przesiadanie się z boku | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Montaż stałego, kątowego uchwytu przy misce ustępowej od strony ściany | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 21 | Montaż uchwytów przy umywalce z obu jej stron | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 22 | Montaż dolnej krawędzi lustra przy umywalce na wysokości maks. 95 cm od posadzki | **2023-2030** | - | - |
| 23 | Montaż włącznika światła przy wejściu do toalety dla OzN na wysokości 80-110 cm. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 24 | Montaż instalacji alarmowej w toalecie | **2022** | - | **TAK** |
| 25 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 26 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **3** | **Ul. KŁOPOTOWSKIEGO 1/3** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **BUDYNEK URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY** |
| 1 | Wykonanie przynajmniej jednego miejsca postojowego dla OzN przy wejściu do USC i oznaczenie go znakami poziomymi i pionowymi. Miejsce powinno być wykonane na poziomie chodnika lub posiadać rampę prowadzącą na chodnik. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Budowa pochylni pomiędzy poziomem chodnika i wejścia do budynku. Pochylnia może powstać zarówno na przedłużeniu podcienia od strony ul. Panieńskiej albo równolegle do podcienia od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie.  Ze względu na niewielką różnicę poziomów do pokonania możliwe jest zastosowanie niewielkiego spadku nachylenia (do 5%) i rezygnacja z balustrad. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 3 | Montaż przycisku wzywania pomocy przy drzwiach wejściowych w miejscu umożliwiającym podjechanie do niego osobom na wózkach (do czasu wykonania pochylni przycisk musi być przed schodami od strony zewnętrznej; po jej wykonaniu może być na ścianie budynku przy drzwiach zewnętrznych. Niezależnie od lokalizacji przycisk powinien kontrastować kolorystycznie z tłem, na którym się znajdzie. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 4 | Wymiana wycieraczki przed drzwiami do budynku na pełną, nie posiadającą otworów o średnicy lub innym wymiarze przekraczającym 2 cm i wykończoną równo z poziomem posadzki. | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Wyposażenie drzwi w siłowniki i montaż zewnętrznego przycisku otwierającego mechanicznie jednocześnie obydwa skrzydła drzwi lub zapewnienie skrzydła czynnego otwieranego ręcznie o szerokości minimum 90 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 6 | Likwidacja progu w drzwiach zewnętrznych - jeżeli z przyczyn technicznych konieczne jest zachowanie progu, jego wysokość nie powinna przekraczać 2cm | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 7 | Zapewnienie pod blatem szatni miejsca na nogi osoby na wózku; wolna przestrzeń o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 60 cm i długości min. 90 cm. | **2023-2030** | - | - |
| 8 | Zabezpieczenie przestrzeni pod schodami w holu tak, by nie stanowiła zagrożenia dla osób niewidomych - np. przy pomocy barierek lub elementów wyposażenia. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 9 | Obniżenie fragmentu blatu stanowiska obsługi klienta na piętrze. Fragment blatu powinien mieć wysokość 80-90 cm (na długości min. 90 cm), a pod blatem miejsce na nogi osoby na wózku o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm. | **2023-2030** | - | - |
| 10 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pomieszczeń i ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV).  Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym  z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z zabytkowym charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | - |
| 11 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych przynajmniej na krawędziach pierwszych  i ostatnich stopni w biegu schodowym. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników. Ze względu na formalny  i zabytkowy charakter budynku oznaczenia powinny współgrać z istniejącym stylem wykończenia schodów. | **2022** | **TAK** | - |
| 12 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pomieszczeń sanitarnych i ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV).  Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z zabytkowym charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 13 | Zamocowanie w toalecie dla OzN nowych uchwytów przy misce ustępowej.  Uchwyty powinny:  - być mocowane do ściany (lub do posadzki przy samej krawędzi ściany),  - mieć długość 75-90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - od strony ściany mieć formę kątową,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 14 | Zapewnienie w toalecie dla OzN uchwytów przy umywalce (kontrast min. 30 LRV) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 15 | Zapewnienie w toalecie dla OzN przy umywalce baterii z przedłużoną wylewką  i uchwytem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 16 | Obniżenie w toalecie dla OzN podajnika ręczników do wysokości maks. 1,1 m od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 17 | Obniżenie w toalecie dla OzN dolnej krawędzi lustra do wysokości maks. 0,9 m od posadzki | **2023-2030** | **-** | **TAK** |
| 18 | Zapewnienie w toalecie dla OzN kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzką  i ścianami (kontrast min. 30 LRV). W przypadku braku takiej możliwości, możliwe jest zastosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze). | **2023-2030** | **-** | **TAK** |
| 19 | Montaż w toalecie dla OzN wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | **-** | **TAK** |
| 20 | Montaż instalacji alarmowej w toalecie dla OzN | **2022** | **TAK** | - |
| 21 | Zapewnienie miejsca na nogi osoby na wózku pod stołami przy stanowiskach obsługi klienta na parterze i na piętrze - wolna przestrzeń o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 60 cm i długości min. 90 cm | **2023-2030** | **-** | **TAK** |
| 22 | Instalacja pętli indukcyjnych i oznaczenie ich dobrze widocznym piktogramami  w sali obsługi klienta oraz sali ślubów | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 23 | Zapewnienie w pokoju opiekuna przewijaka dla dzieci, przewijaka dla dorosłych (np. leżanki), fotela lub kanapy do karmienia, oraz powiększonego kosza na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 24 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 25 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Ul. KRUCZKOWSKIEGO 2** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **PSG INWESTYCJE SP.Z O.O.**  **Ul. Kruczkowskiego 2,**  **00-412 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie i oznaczenie pionowe i poziome przynamniej jednego miejsca postojowego dla OzN możliwie najbliżej głównego wejścia do budynku (najlepiej nie dalej niż 10 m) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wykonanie ścieżek dotykowych lub innych elementów prowadzących osoby niewidome i niedowidzące do głównych wejść do budynku. | **2023-2030** | - | - |
| 3 | Wykonanie wyraźniejszych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach głównych drzwi wejściowych w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące.  Przeszklenia należy oznaczyć np. dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m a kontrast kolorystyczny pomiędzy oznaczeniami i nawierzchnią szklaną powinien wynosić min. 30 LRV. | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Wymiana małego uchwytu przy tylnych drzwiach do budynku. Wskazany jest uchwyt podłużny o średnicy 3,5-4,5 cm lub klamka w formie dźwigni, wskazane dla osób z niedowładem dłoni.  Kolor uchwytu lub klamki powinien kontrastować z kolorystyką skrzydła drzwi i być możliwy do lokalizacji przez osoby niedowidzące. | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Obniżenie czytnika kontroli dostępu przy tylnych drzwiach do budynku do wysokości 80-110 cm, dostępnej dla osób na wózkach. Czytnik powinien kontrastować kolorystycznie ze ścianą, na której się znajduje. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 6 | Wykonanie w holu na parterze ścieżek dotykowych lub innych elementów prowadzących osoby niewidome i niedowidzące od wejść do budynku do recepcji  i sal obsługi klientów | **2023-2030** | - | - |
| 7 | Instalacja pętli indukcyjnych przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym i salach obsługi klienta na parterze oraz oznaczenie jej dobrze widocznymi piktogramami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 8 | Zabezpieczenie przestrzeni pod schodami w holu na parterze na całym obwodzie tak, by nie stanowiła zagrożenia dla osób niewidomych - np. przy pomocy barierek lub elementów wyposażenia. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 9 | Zmiana lokalizacji lub usunięcie krzeseł w korytarzu na parterze przy sali obsługi klienta 1. Pomiędzy kolanami osób siedzących i najbliższą ścianą naprzeciw powinno pozostać przejście o szerokości minimum 120 cm. | **2022** | - | **-** |
| 10 | Zapewnienie stałego otwarcia szerszych skrzydeł drzwi dzielących korytarze na piętrach na krótsze odcinki i umożliwienie przejechania osób na wózkach (przejście w świetle min. 90 cm) | **2022** | - | **-** |
| 11 | Zapewnienie w salach obsługi na parterze formularzy na stojakach oraz wzorów formularzy na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki, dostępnej dla osób na wózkach i niskich | **2022** | **TAK** | - |
| 12 | Zapewnienie, aby urządzenia płatnicze, kolejkomaty i dystrybutory z napojami miały formę uniemożliwiającą podjechanie pod nie wózkiem a monitory, klawiatury i/lub przyciski były zamontowane na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 13 | Obniżenie w przestrzeniach komunikacji czytników instalacji dostępu i domofonów do wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Zamiana małych uchwytów w drzwiach do sali obsługi klienta na parterze oraz drzwi do pokoi biurowych na piętrach na klamki w formie dźwigni, wskazane dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niedowładem dłoni | **2022** | - | **TAK** |
| 15 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszklonych bramkach dostępu pomiędzy holem wejściowym na parterze i holem windowym oraz w korytarzu na parterze przy sali obsługi klienta (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | **TAK** | - |
| 16 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na szklanych drzwiach pomiędzy holem windowym i korytarzem na pierwszym piętrze. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | **TAK** | - |
| 17 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszklonych drzwiach dzielących korytarze na piętrach na krótsze odcinki oraz wydzielających klatkę schodową. Przeszklenia należy oznaczyć jw. | **2022** | - | **TAK** |
| 18 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszklonych ścianach wychodzących na wewnętrzne patio od strony korytarzy przy klatce schodowej i holi windowych  - przeszklenia należy oznaczyć jw. Możliwe jest też zabezpieczenie dojścia do szklanych powierzchni przy pomocy elementów wyposażenia - foteli, stołów, donic z roślinnością itp. | **2022** | - | **TAK** |
| 19 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszklonych balustradach antresoli na pierwszym piętrze od strony holu wejściowego do budynku (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 20 | Montaż na korytarzach i w pomieszczeniach łączników oświetlenia i gniazd elektrycznych w kolorze kontrastującym ze ścianami na których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu w klatce schodowej i na schodach w holu wejściowym. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty), być wykonane na powierzchniach poziomych i pionowych  oraz posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 22 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na szklanych panelach balustrad przy schodach w holu wejściowym (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV) | **2022** | - | - |
| 23 | Toaleta dla OzN przy pokoju opiekuna na parterze (dotyczy pkt. 23, 24)  Zapewnienie uchwytów przy umywalce z obu stron | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzką i ścianą naprzeciw wejścia do toalety | **2023-2030** | - | - |
| 25 | Toaleta dla OzN na parterze przy sali obsługi klienta 1 (dotyczy pkt. 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)  Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do toalety dla OzN i ściany, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. | **2023-2030** | - | - |
| 26 | Wyregulowanie samozamykacza przy drzwiach i zapewnienie lekkiego ich otwierania (siła wymagana do otwarcia maks. 25N) | **2022** | - | **TAK** |
| 27 | Zapewnienie w toalecie dla OzN miski ustępowej o długości minimum 70 cm | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 28 | Wymiana uchwytu przy misce ustępowej od strony ściany. Uchwyt powinien:  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowany w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowany na wysokości 70 - 85 cm (poziomy fragment poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - mieć formę kątową,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - mieć kolor odróżniający się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 29 | Zapewnienie uchwytów przy umywalce z obu stron | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 30 | Montaż baterii przy umywalce z przedłużonym uchwytem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 31 | Obniżenie podajnika ręczników do wysokości maks. 1,1 m od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 32 | Montaż dolnej krawędzi lustra przy umywalce na wysokości nie przekraczającej 95 cm od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 33 | Zapewnienie kosza na śmieci otwieranego ręcznie, możliwego do użycia przez osoby na wózku | **2022** | - | **TAK** |
| 34 | Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | **TAK** |
| 35 | Toaleta dla OzN na parterze przy sali obsługi klienta 2 (dotyczy pkt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)  Wyregulowanie samozamykacza przy drzwiach i zapewnienie lekkiego ich otwierania (siła wymagana do otwarcia maks. 25N) | **2022** | - | **TAK** |
| 36 | Zapewnienie w toalecie dla OzN miski ustępowej o długości minimum 70 cm | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 37 | Montaż uchwytu przy misce ustępowej od strony ściany w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 38 | Zapewnienie uchwytów przy umywalce z obu stron | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 39 | Montaż baterii przy umywalce z przedłużonym uchwytem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 40 | Montaż dolnej krawędzi lustra przy umywalce na wysokości nie przekraczającej 95 cm od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 41 | Zapewnienie kosza na śmieci otwieranego ręcznie, możliwego do użycia przez osoby na wózku | **2022** | - | **TAK** |
| 42 | Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | **TAK** |
| 43 | Toaleta dla OzN na piętrze powtarzalnym - piętro 1, 2, 3, 4, 5 (dotyczy pkt. 43, 44)  Zapewnienie uchwytów przy umywalce z obu stron | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 44 | Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzką i ścianą naprzeciw wejścia do toalety | **2023-2030** | - | - |
| 45 | Montaż we wszystkich toaletach dla OzN instalacji alarmowej | **2022** | - | **TAK** |
| 46 | Zapewnienie w pomieszczeniach socjalnych przy blacie roboczym i pod zlewem przestrzeni na podjazd wózka (szer. min. 80 cm i głęb. min. 60 cm) a pod szafkami stojącymi o wys. 25 cm | **2023-2030** | - | - |
| 47 | Zapewnienie w pokoju opiekuna przewijaka dla dorosłych (ew. leżankę) oraz powiększonego kosza na odpady | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 48 | Aranżacja w pokoju opiekuna wyposażenia umożliwiająca manewrowanie wózkiem oraz podjechanie do zlewu (powierzchnia minimum 150 x 150 cm w miejscach wymagających skrętu lub zawrócenia) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 49 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 50 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Ul. MŁYNARSKA 43/45** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **BUDYNEK URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY** |
| 1 | Wykonanie rampy prowadzącej od MP na chodnik lub wykonanie MP dla OzN na poziomie chodnika | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 2 | Wykonanie fakturowych pasów ostrzegawczych przed pochyłymi odcinkami pochylni przy wejściu głównym | **2023-2030** | - | - |
| 3 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi wejściowych w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Obniżenie fragmentu blatu recepcji/ochrony na długości min. 90 cm do wysokości 90 cm i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm | **2023-2030** | - | - |
| 6 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 7 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym we wszystkich klatkach schodowych i w holu wejściowym | **2022** | **TAK** | - |
| 8 | Zapewnienie stabilnego uchwytu przy misce ustępowej od strony transferu  w toaletach dla OzN | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 9 | Obniżenie montażu łączników oświetlenia, podajników ręczników i suszarek do rąk w toaletach dla OzN | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 10 | Montaż dolnych krawędzi luster przy umywalkach na wysokości maks. 95 cm  w toaletach dla OzN | **2023-2030** | - | - |
| 11 | Montaż dodatkowych wieszaków na ubrania na wys. 1,1 m w toaletach dla OzN | **2022** | - | - |
| 12 | Montaż we wszystkich toaletach dla OzN instalacji alarmowej | **2022** | - | **TAK** |
| 13 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 14 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **6** | **Ul. OBOZOWA 57** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONAN-IA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **PROF BUD SP. Z O.O.**  **Ul. Obozowa 57,**  **01-161 Warszawa.** |
| 1 | Miejsca postojowe na kondygnacji podziemnej należy oznaczyć poziomo (znak poziomy P-18 lub P-20 z symbolem P-24 na niebieskim tle) i pionowo (znakiem D -18, D-18b wraz z tabliczką informującą T-29) | **2022** | - | **TAK** |
| 2 | Wykonanie znaków kierunkowych wzdłuż trasy dojścia dla OzN z ograniczeniami mobilności od strony al. Prymasa Tysiąclecia, ułatwiających odnalezienie wejść do budynku | **2022** | - | **TAK** |
| 3 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni na początku i końcu każdego biegu przy schodach od strony ul. Obozowej oraz al. Prymasa Tysiąclecia | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Nowa, regularna aranżacja donic i ław w pasażu przed głównym wejściem do budynku lub/i montaż dotykowych i kolorystycznych elementów prowadzących wspomagających osoby niedowidzące i niewidome posługujące się laską | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 5 | Główne wejście od strony ul. Obozowej  Zapewnienie samodzielnego otwierania drzwi do budynku przez OzN - drzwi powinny być odblokowane w godzinach pracy Urzędu i nie wymagać ich otwarcia przez pracowników. Skrzydło powinno być otwierane lekko, bez konieczności użycia siły przekraczającej 25N, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zapewnić otwieranie mechaniczne. | **2022** | **TAK** | - |
| 6 | Główne wejście od strony ul. Obozowej  Oznaczenie wizualne drzwi do budynku (w szczególności przeznaczonych dla OzN). Wskazane jest skontrastowanie kolorystyczne skrzydeł w stosunku do ściany,  w której się znajdują w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. | **2022** | - | **TAK** |
| 7 | Główne wejście od strony ul. Obozowej  Wykonanie wyraźniejszych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi do budynku. Przeszklenia należy oznaczyć np. dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe są inne rozwiązania graficzne współgrające z estetyką budynku, ale zapewniające lepszą widzialność i lokalizację elementów kontrastowych w niższych partiach przeszkleń. | **2022** | - | **TAK** |
| 8 | Główne wejście od strony ul. Obozowej  Zamontowanie wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki  w formie dźwigni od strony zewnętrznej na drzwiach uchylnych dostępnych dla OzN | **2022** | - | **TAK** |
| 9 | Główne wejście od strony ul. Obozowej  Oznaczenie drzwi dostępnych dla OzN ogólnie przyjętym piktogramem z białym symbolem osoby na wózku na niebieskim tle | **2022** | - | **TAK** |
| 10 | Wejście boczne  Zapewnienie samodzielnego otwierania drzwi do budynku przez OzN - drzwi powinny być odblokowane w godzinach pracy Urzędu i nie wymagać ich otwarcia przez pracowników. Skrzydło powinno być otwierane lekko, bez konieczności użycia siły przekraczającej 25N, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zapewnić otwieranie mechaniczne. | **2022** | - | **TAK** |
| 11 | Wejście boczne  Oznaczenie wizualne drzwi przeznaczonych dla OzN - w tym osób na wózkach (nie mogą to być drzwi obrotowe). Wskazane jest skontrastowanie kolorystyczne skrzydła w stosunku do ściany, w której się znajdują w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące i/lub wykonanie wyraźniejszych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Wejście boczne  Zamontowanie na drzwiach od strony zewnętrznej wygodnego i kontrastującego  z resztą stolarki uchwytu lub klamki w formie dźwigni | **2022** | - | **TAK** |
| 13 | Wejście boczne  Oznaczenie drzwi dostępnych dla OzN ogólnie przyjętym piktogramem z białym symbolem osoby na wózku na niebieskim tle | **2022** | - | **TAK** |
| 14 | Przebudowa fragmentu blatu recepcji/ochrony przy wejściu głównym na parterze  i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku o długości min. 90 cm, wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm | **2023-2030** | - | - |
| 15 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym na parterze i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 16 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszklonych bramkach dostępu pomiędzy holem wejściowym na parterze i holem windowym (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV) | **2022** | - | **TAK** |
| 17 | Wykonanie wyraźnych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi pomiędzy holami windowymi i korytarzami na piętrach w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m  o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 18 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu w obu klatkach schodowych. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty), być wykonane na powierzchniach poziomych i pionowych oraz posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 19 | Wykończenie przycisku parteru (kondygnacja „0”) na panelach sterujących  w kabinach tak, by był wyróżniony kolorystycznie i gabarytowo | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Zapewnienie w kabinach informacji głosowej informującej osoby niedowidzące  i niewidome o numerze kondygnacji i kierunku jazdy windy | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | Toalety dla OzN na piętrach powtarzalnych  Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do toalet na kondygnacjach w stosunku do ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z nowoczesnym charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 22 | Toalety dla OzN na piętrach powtarzalnych  Wymiana mało czytelnego piktogramu na drzwiach toalet dla OzN na kondygnacjach. Należy zamontować ogólnie przyjęty piktogram z białym symbolem osoby na wózku na niebieskim tle. | **2022** | - | **TAK** |
| 23 | Toalety dla OzN na piętrach powtarzalnych  Przesunięcie umywalki w kierunku ściany i uzyskanie maksymalnie dużej przestrzeni z boku miski ustępowej w ramach istniejących wymiarów pomieszczeń | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Toaleta dla OzN na piętrze 1 przy sali obsługi klienta  Zapewnienie lekkiego otwierania drzwi do toalety nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N - możliwe jest wyregulowanie samozamykacza lub całkowite jego usunięcie. | **2022** | **TAK** | - |
| 25 | Toaleta dla OzN na piętrze 1 przy sali obsługi klienta  Montaż zamka przy drzwiach od strony wewnętrznej zamykanego uchwytem  w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób  z niedowładem dłoni. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 26 | Toaleta dla OzN na piętrze 1 przy sali obsługi klienta  Zapewnienie stabilnych uchwytów przy misce ustępowej mocowanych do ściany  i nie zajmujących przestrzeni z boku miski ustępowej. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 27 | Toaleta dla OzN na piętrze 1 przy sali obsługi klienta  Zmiana lokalizacji przewijaka dla niemowląt tak, by z boku miski ustępowej pozostała przestrzeń o szerokości min. 90 cm. Przed przewijakiem należy zapewnić przestrzeń umożliwiającą podjechanie użytkownika na wózku. | **2022** | **TAK** | - |
| 28 | Toaleta dla OzN na piętrze 1 przy sali obsługi klienta  Zmiana formy przewijaka dla niemowląt tak, by pod nim pozostała przestrzeń na nogi osoby na wózku | **2022** | - | **TAK** |
| 29 | Zapewnienie przy blacie roboczym i pod zlewem w pomieszczeniach socjalnych na wybranych kondygnacjach przestrzeni na podjazd wózka (szer. min. 90 cm, wys. min 70 cm i głęb. min. 60 cm) | **2023-2030** | - | - |
| 30 | Zapewnienie pod szafkami stojącymi w pomieszczeniach socjalnych na wybranych kondygnacjach przestrzeni na podjazd wózka o wys. 25 cm | **2023-2030** | - | - |
| 31 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pokoju dla opiekuna w stosunku do ściany,  w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z nowoczesnym charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 32 | Wymiana piktogramu na drzwiach do pokoju opiekuna na bardziej czytelny  i odzwierciedlający funkcję o poszerzonym zakresie (m.in. przewijanie osób dorosłych) | **2022** | - | - |
| 33 | Zapewnienie w pokoju opiekuna przewijaka dla dorosłych (ew. leżanki) oraz powiększonego kosza na odpady | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 34 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 35 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **7** | **Pl. ZAMKOWY 6** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **BUDYNEK URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY** |
| 1 | Wykonanie nowego miejsca postojowego dla OzN bliżej wejścia do USC  i oznaczenie go znakami poziomymi i pionowymi. Miejsce powinno być wykonane na poziomie chodnika lub posiadać rampę prowadzącą na chodnik. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Zapewnienie równej nawierzchni dojścia pomiędzy istniejącymi i ew. projektowanymi miejscami postojowymi dla OzN oraz wejściem do budynku USC umożliwiającej przejazd osób na wózkach. Dojścia te powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 150 cm i być wykonane z płyt o nieśliskiej nawierzchni (np. granitowych). Przy wejściu na poziom chodnika wzdłuż elewacji USC należy wykonać rampę lub obniżony krawężnik. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Odnowić częściowo wytartą malowaną nawierzchnię miejsc postojowych dla OzN. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 4 | Zapewnienie równej nawierzchni dojścia do budynku USC od strony Placu Zamkowego. Dojście powinno mieć szerokość nie mniejszą niż 150 cm i być wykonane z płyt granitowych o nieśliskiej nawierzchni. Przy wejściu na poziom chodnika wzdłuż elewacji USC należy wykonać rampę lub obniżony krawężnik. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 5 | Montaż przycisku wzywania pomocy lub domofonu przy drzwiach wejściowych  - wysokość powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm. Przycisk powinien kontrastować kolorystycznie z tłem, na którym się znajdzie.  Alternatywnie możliwy jest montaż wideofonu wyposażonego w wyświetlacz tekstu dla użytkowników z trudnościami w słyszeniu. W przypadku zastosowania takiego urządzenia należy wyposażyć je w potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku, potwierdzenie dźwiękowe i wizualne funkcji otwierania zamka oraz klawisze oznakowane cyframi wypukłymi. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 6 | Wykonanie zadaszenia ochraniającego wejście do budynku. Możliwe jest zastosowanie markiz (jak w sąsiadującym wejściu do Cafe Zamek) lub montaż płaszczyzny szklanej na konstrukcji stalowej dostosowanej farmą do zabytkowego charakteru budynku. | **2023-2030** | - | - |
| 7 | Likwidacja progu w drzwiach zewnętrznych | **2022** | **TAK** | - |
| 8 | Zapewnienie lżejszego otwierania drzwi wejściowych zewnętrznych (oraz wewnętrznych, jeśli pozostaną). Siła wymagana do otwarcia nie powinna przekraczać 25 N. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 9 | Zmiana kolorystyki skrzydła czynnego drzwi w stosunku do reszty stolarki oraz zmiana kolorystyki klamki w stosunku do skrzydła drzwiowego. | **2023-2030** | - | - |
| 10 | Zwiększenie powierzchni manewrowej w przedsionku.  Możliwa jest:  - likwidacja wewnętrznych drzwi przedsionka i montaż kurtyny powietrznej,  - zmiana drzwi wewnętrznych na przesuwne, otwierane mechanicznie czujnikiem  ruchu. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 11 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszkleniach wewnętrznych drzwi  w przedsionku, wspomagających osoby niedowidzące (zarówno, kiedy pozostaną istniejące jak i gdy zostaną zamontowane nowe drzwi przesuwne). Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m  i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 13 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe  i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu  a L oznacza odległość od tekstu. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu  i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 15 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pomieszczeń i ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV).  Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym  z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z zabytkowym charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | - |
| 16 | Wykonanie tabliczek opisujących funkcje pomieszczeń. Zaleca się wykonanie tabliczek na ścianach obok drzwi do pomieszczeń w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja powinna znajdować się po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki),  w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi. | **2022-2030** | - | - |
| 17 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych przynajmniej na krawędziach pierwszych  i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników. Ze względu na formalny  i zabytkowy charakter budynku oraz samych schodów oznaczenia powinny współgrać z istniejącym stylem. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 18 | Wykonanie ciągłych a pochwytów od strony duszy i wydłużenie pochwytów od strony ścian tak, by wystawały minimum 30 cm poza obrysy ostatnich stopni  w biegach. | **2023-2030** | - | - |
| 19 | Oznaczenie wejścia do przedsionka oraz do toalety za pomocą tabliczek z napisem  i piktogramem. Zaleca się wykonanie tabliczki w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi. | **2022-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pomieszczeń sanitarnych i ściany, w której się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV) oraz wyróżnienie kolorystyczne klamek w stosunku do skrzydeł drzwiowych.  Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym  z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z zabytkowym charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | Zapewnienie w obu przedsionkach toalety dla OzN (zwłaszcza przed drzwiami) przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach o wymiarach min. 150 x 150 cm oraz szerokości 60 cm pomiędzy krawędzią drzwi od strony klamki i najbliższą przeszkodą. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 22 | Zapewnienie przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej o szerokości min. 90 cm (np. zmiana lokalizacji znajdującej się w tej przestrzeni umywalki). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 23 | Zamocowanie uchwytów przy misce ustępowej.  Uchwyty powinny:  - być mocowane do ściany (lub do posadzki przy samej krawędzi ściany),  - mieć długość 75-90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - od strony ściany mieć formę kątową.  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 24 | Zapewnienie uchwytów przy umywalce (kontrast min. 30 LRV) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 25 | Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 26 | Zapewnienie, by łączniki oświetleniowe kontrastowały kolorystycznie ze ścianami, na których tle się znajdują (kontrast min. 30 LRV) i montaż na wysokości 0,8-1,1 m | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 27 | Montaż instalacji alarmowej w toalecie | **2022** | **-** | **TAK** |
| 28 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w umywalkę z ciepłą wodą, przewijak dla dzieci i przewijak dla dorosłych (ew. leżankę) oraz powiększony kosz na odpady | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 29 | Instalacja pętli indukcyjnych w salach ślubów na parterze, piętrze pierwszym  i drugim oraz oznaczenie ich dobrze widocznymi piktogramami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 30 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami (poprzedzony opracowaniem dokładnej procedury ewakuacji dla danego obiektu) | **2023-2030** | - | - |
| **8** | **Ul. SANDOMIERSKA 12** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **BUDYNEK URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY** |
| 1 | Usunięcie gumowych mat ze stopni zewnętrznych przed wszystkimi wejściami do budynku B1 (od strony ul. Sandomierskiej i dziedzińca). W przypadku gdy nawierzchnie stopni po usunięciu mat okażą się zbyt śliskie należy zwiększyć ich szorstkość np. poprzez ich płomieniowanie. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wykonanie pochwytów wzdłuż biegu schodów zewnętrznych od ul. Sandomierskiej z obu stron. Pochwyty powinny wystawać o min. 30 cm poza obrys skrajnych stopni. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku B1 od strony ul. Sandomierskiej oraz przy schodach od strony dziedzińca | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi wejściowych do wszystkich drzwi do budynku B1 i B3 w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Wymiana lub zmiana kolorystyki wszystkich uchwytów i klamek przy drzwiach wejściowych do budynków B1 i B3 tak, by ich kolor kontrastował z resztą stolarki | **2023-2030** | - | - |
| 6 | Zmiana wysokości domofonu i przycisków wzywania pomocy przy obu drzwiach do budynku B1 od strony ul. Sandomierskiej oraz zmiana lokalizacji stolika z krzesłami tak, by nie blokował dojścia | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 7 | Zmiana lokalizacji domofonów przy drzwiach od strony dziedzińca wewnętrznego tak, by były łatwo dostępne ze spoczników schodowych. | **2023-2030** | - | - |
| 8 | Naprawa stopni schodowych przed wejściem do skrzydła południowego od strony dziedzińca | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 9 | Zmiana wysokości domofonu i czytnika kontroli dostępu przy drzwiach zewnętrznych do budynku B3 | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 10 | Umożliwienie samodzielnego obsługiwania platformy przyschodowej w budynku B3 przez osobę z niepełnosprawnością bez konieczności wzywania pracownika ochrony. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 11 | Obniżenie fragmentu blatu stanowisk informacji w budynku B1 na długości min. 90 cm do wysokości 90 cm i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku  o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm | **2023-2030** | - | - |
| 12 | Obniżenie dolnej krawędzi i blatów przy okienkach kasowych do wysokości 90 cm  i zapewnienie pod nimi miejsca na nogi osoby na wózku. | **2023-2030** | - | - |
| 13 | Usunięcie stolika z krzesłami sprzed drzwi do Kancelarii w budynku B1  i zapewnienie stanowiska z miejscem na nogi osób na wózku wewnątrz pomieszczenia | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 14 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszklonych drzwiach w korytarzach  w obu budynkach w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | **TAK** | - |
| 15 | Instalacja pętli indukcyjnych przy stanowiskach informacji, kasach, salach obsługi klienta w budynku B1, Sali konferencyjnej w budynku B3 i wybranych pomieszczeniach w obu budynkach oraz oznaczenie ich dobrze widocznymi piktogramami. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 16 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym we wszystkich klatkach schodowych | **2022** | **TAK** | - |
| 17 | Wykonanie dodatkowych pochwytów przy ścianach w głównej klatce schodowej  w budynku B1, umożliwiających wygodne korzystanie ze schodów z obu stron (po ew. aprobacie rzeczoznawcy d.s. przeciwpożarowych) | **2023-2030** | - | - |
| 18 | Zapewnienie stabilnych uchwytów przy misce ustępowej od strony transferu  w obu toaletach dla OzN | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 19 | Montaż uchwytów przy umywalkach z obu stron w toaletach dla OzN | **2023-2030** | - | - |
| 20 | Instalacja wylewki z przedłużonym uchwytem przy umywalce w toalecie dla OzN  w budynku B1 | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | Montaż dodatkowych wieszaków na ubrania na wys. 1,1 m w toaletach dla OzN | **2023-2030** | - | - |
| 22 | Montaż w obu toaletach dla OzN instalacji alarmowej | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 23 | Zapewnienie pokoju opiekuna w budynku B1 wyposażonego w umywalkę, przewijaki dla dzieci i dorosłych o powiększony kosz na odpady. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 25 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami (poprzedzony opracowaniem dokładnej procedury ewakuacji dla danego obiektu) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **9** | **Ul. SMOLNA 4** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **ZARZAD MIENIA MIASTA**  **Ul. Jana Kazimierza 62,**  **01-248 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie miejsc postojowych przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami o szerokości minimum 3,6 m i prawidłowe oznaczenie ich poziome niebieskim kolorem | **2023-2030** | **TAK** | - |
|  | Wykonanie przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla OzN  w rejonie pochylni prowadzącej do wejścia do budynku i oznaczenie go znakami pionowymi i poziomymi. Wymiar miejsca min. 3,6 m x 5,0 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Usunięcie krzeseł, donic i innych elementów wyposażenia zawężających dojście po pochylni dla OzN wzdłuż południowej elewacji budynku | **2022** | **TAK** | - |
| 3 | Zapewnienie oznaczeń kierunkowych pokazujących osobom z niepełnosprawnością - przede wszystkim na wózkach - kierunek dojścia do drzwi do budynku.  Oznaczenia powinny prowadzić:  - od bramy wjazdowej na teren obiektu do pochylni i wejścia głównego do budynku  - od furtki prowadzącej do restauracji przy alei ks. J. St. Pasierba do wejścia do  budynku | **2022** | **TAK** | - |
| 4 | Likwidacja progu w drzwiach zewnętrznych. Jeżeli z przyczyn technicznych konieczny jest próg, jego wysokość nie powinna przekraczać 2 cm | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 5 | Wykonanie na skrzydle zewnętrznych przeszklonych drzwi kontrastowych oznaczeń wspomagających osoby niedowidzące. Elementy przeszklone oznaczyć dwoma pasami na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 6 | Zapewnienie w rejonie stanowiska recepcji kompetentnej osoby udzielającej informacji dla OzN dotyczących położenia pomieszczeń w budynku | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 7 | Obniżenie fragmentu blatu recepcji na długości min. 90 cm do wysokości 90 cm  i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku o wysokości min. 70 cm  i głębokości min. 60 cm | **2023-2030** | - | - |
| 8 | Instalacja pętli indukcyjnych przy stanowisku recepcji przy wejściu głównym oraz  w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze i oznaczenie ich dobrze widocznymi piktogramami | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 9 | Wykonanie i montaż bardziej czytelnej tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu a L oznacza odległość od tekstu. | **2022** | - | **TAK** |
| 10 | Montaż kabiny windowej o wymiarach minimum 1,4 x 1,1 m (wymiar 1,4 m naprzeciw drzwi do kabiny) umożliwiających dostęp OzN z ograniczeniami mobilności do pomieszczeń na piętrze. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 11 | Zmiana lokalizacji wewnętrznego panelu sterującego i montaż panelu min. 50 cm od narożnika kabiny w miejscu umożliwiającym podjechanie wózkiem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 12 | Zapewnienie w kabinie windowej dolnej krawędzi lustra na wysokości nie większej niż 40 cm w stosunku do podłogi umożliwiającej wycofywanie się wózkiem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 13 | Montaż w kabinie windowej poręczy na wysokości 90 cm w stosunku do podłogi | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Wykonanie w kabinie dźwigu oznaczeń literowych/graficznych skontrastowanych kolorystycznie z panelem oraz skontrastowanie panelu ze ścianą, na której się znajduje. Przycisk parteru (kondygnacja „0”) na panelu sterującym w kabinie powinien być wyróżniony kolorystycznie i gabarytowo. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 15 | Wykonanie lub uruchomienie informacji głosowej w kabinie i na zewnątrz informującą o przyjeździe wagonika na kondygnację, numerze i funkcji kondygnacji, kierunku jazdy (góra-dół) a także otwieraniu i zamykaniu drzwi. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 16 | Zapewnienie lekkiego otwierania drzwi do toalet dla OzN, nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N - możliwe jest wyregulowanie samozamykacza lub całkowite jego usunięcie | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 17 | Zapewnienie koloru łączników oświetlenia toalet dla OzN od strony korytarzy kontrastującego z kolorem ścian i na wysokości nie przekraczającej 1,1 m od posadzki | **2022** | **-** | **TAK** |
| 18 | Montaż większych piktogramów z symbolem osoby na wózku na drzwiach do toalet dla OzN | **2022** | - | - |
| 19 | Usunięcie stołu stojącego przed drzwiami do toalety dla OzN i zapewnienie przed wejściem przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach o wymiarach minimum 150 x 150 cm wolnej od przeszkód (dotyczy toalety na parterze) | **2022** | **TAK** | - |
| 20 | Montaż zamków przy drzwiach do toalet dla OzN od strony wewnętrznej zamykanych uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokich i płaskich, wygodnych dla osób z niedowładem dłoni | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 21 | Zapewnienie przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej o szerokości min. 90 cm (stałe zamknięcie przewijaka dla niemowląt lub zmiana lokalizacji przewijaka) - dotyczy toalety na parterze | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 22 | Montaż uchwytów przy misce ustępowej i umywalce w kolorze kontrastującym  z kolorem ścian, na których się znajdują (dotyczy toalety na piętrze 1) | **2023-2030** | - | - |
| 23 | Obniżenie podajnika ręczników do wysokości maks. 1,1 m od posadzki (dotyczy toalety na parterze) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Zapewnienie w toalecie dla OzN kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzkami  i ścianami (w przypadku braku takiej możliwości, możliwe jest zastosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze) - dotyczy toalety na parterze | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 25 | Zapewnienie w toaletach dla OzN powierzchni ścian o jednolitej barwie, bez wzorów lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od LRV=20 | **2022** | - | **TAK** |
| 26 | Montaż w toaletach dla OzN wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | **TAK** |
| 27 | Montaż w toaletach dla OzN instalacji alarmowej | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 28 | Zapewnienie przy blacie roboczym i pod zlewem w pomieszczeniu socjalnym przestrzeni na podjazd wózka (szer. min. 80 cm i głęb. min. 60 cm) a pod szafkami stojącymi o wys. 25 cm | **2023-2030** | - | - |
| 29 | Zapewnienie w budynku pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 30 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 31 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **10** | **Ul. ANDERSA 5** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **ZGN ŚRÓDMIEŚCIE ADK 1, Ul. Pawia 9,**  **00-169 Warszawa.** |
| 1 | Zapewnienie znaku informującego o możliwości dojazdu do miejsca postojowego dla OzN przy budynku USC przez parking należący do Stołecznej Komendy Policji. Informacja powinna się znaleźć przy wjeździe na ww. parking od strony ul. Andersa. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Czytelne oznaczenie poziome stanowiska postojowego dla OzN (znak P-18 lub P-20 z symbolem P-24 na niebieskim tle) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Przycięcie gałęzi rosnącego przy miejscu postojowym dla OzN drzewa w celu odsłonięcia znaku pionowego | **2022** |  |  |
| 4 | Zapewnienie równej nawierzchni dojścia do budynku USC od strony przystanku autobusowego i metra. Dojście powinno być wykonane z płyt lub kostki brukowej  o równej i nieśliskiej nawierzchni (w przypadku kostki kamiennej fugi powinny być możliwie niewielkie a nawierzchnia cięta a nie łupana). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 5 | Przebudowa pochylni na dojściu od strony kina Muranów. Przy budowie pochylni należy kierować się następującymi wskazaniami:  - spadek pochylni nie powinien przekraczać 6% (a najlepiej 5%),  - szerokość biegu pochylni powinna wynosić 120 cm,  - nawierzchnia antypoślizgowa,  - krawędzie pochylni zabezpieczone progiem o wys. min. 7 cm,  - oznaczenie dotykowe i kolorystyczne przed i za pochylnią (np. płytki   z wypustkami),  - balustrada obustronna wyposażona w dwa pochwyty na wys. 75 i 90 cm,  - pochwyty o średnicy 3,5-4,5 cm odsunięte od ściany lub innych przeszkód   o min. 5 cm,  - pochwyty powinny wystawać minimum 30 cm poza obrys pochyłego odcinka  pochylni,  - odległość między pochwytami 100-110 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 6 | Wykonanie zadaszenia ochraniającego drzwi do budynku i użytkowników przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo zadaszenie zapewni lepszą widoczność wejścia i ułatwi zlokalizowanie go przez osoby niedowidzące (możliwe jest zastosowanie np. markizy lub montaż płaszczyzny wykonanej ze szkła, opartej na konstrukcji stalowej lub podwieszanej na cięgnach). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 7 | Wyprofilowanie chodnika i zrównanie jego poziomu z progiem drzwi lub powiększenie podestu przed drzwiami do budynku. Przestrzeń przed drzwiami powinna mieć minimalne wymiary 150 x 150 cm poza obrysem skrzydeł drzwi. Podest na połączeniu z chodnikiem nie powinien mieć progów tylko łagodne spadki nie przekraczające 5% a jego nachylenie nie powinno być większe niż 2%. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 8 | Przesunięcie odboju wystającego ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku i zapewnienie otwierania skrzydła czynnego drzwi do kąta min. 90 stopni i szerokości przejścia min. 90 cm. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 9 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszkleniach drzwi wejściowych, wspomagających osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 10 | Zmiana kolorystyki uchwytów w stosunku do skrzydeł drzwiowych i zapewnienie kontrastu kolorystycznego minimum 30 LRV | **2022** | - | - |
| 11 | Zapewnienie przy głównym wejściu do budynku opraw oświetleniowych nie oślepiających użytkowników. Wskazane jest użycie opraw zapewniających dobrą orientację w przestrzeni, jednolitą dystrybucję światła bez nadmiernych kontrastów, odpowiedni kierunek światła pozwalający na uniknięcie olśnienia pieszych oraz natężenie minimum 100 lx. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe  i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy 2023-2030obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu  a L oznacza odległość od tekstu. | **2022** | - | **TAK** |
| 13 | Zapewnienie kolejkomatu mającego formę umożliwiającą wygodne korzystanie przez osoby na wózkach: przestrzeń na nogi powinna mieć wysokość min. 70 cm, szerokość min. 90 cm a głębokość min. 60 cm. Ekran i elementy służące do obsługi urządzenia powinny być umieszczone na wysokości 80-110 cm (dopuszczalne jest umieszczenie ekranu na innej wysokości, jeśli spełniony jest warunek dobrej widoczności zarówno z poziomu osoby siedzącej jak i stojącej).  Wymagane jest stosowanie przycisków klawiszowych lub sensorowych (dotykowych na ekranie) z nakładką - dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i niedowładem kończyn górnych. Zaleca się stosowanie automatów udźwiękowionych i wyposażonych w gniazdo słuchawkowe, odpowiednio oznaczone dotykowo. | **2023-2030** | - | - |
| 14 | Zapewnienie pod blatami przy wszystkich stanowiskach obsługi klienta miejsca na nogi osoby na wózku - wolna przestrzeń o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 60 cm i długości min. 90 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 15 | Instalacja pętli indukcyjnej przynajmniej przy jednym stanowisku obsługi klienta  i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 16 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pomieszczeń i ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | - |
| 17 | Zapewnienie, by łączniki oświetleniowe kontrastowały kolorystycznie ze ścianami, na których tle się znajdują (kontrast min. 30 LRV) i ich montaż na wysokości 0,8-1,1 m | **2023-2030** | - | - |
| 18 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych przynajmniej na krawędziach pierwszych  i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników. | **2022** | **TAK** | - |
| 19 | Wykonanie pochwytów przy dwóch dolnych biegach schodowych | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Zapewnienie dostępu alternatywnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu takiej organizacji funkcjonowania Urzędu, która zapewni przestrzeń, pracowników  i procedury umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami na parterze. Obsługa ta powinna zawierać pełen zakres usług oferowanych przez Urząd. | **2022** | **TAK** | - |
| 21 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do toalety dla OzN w stosunku do ściany,  w której się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany  a także samej ościeżnicy lub opaski wokół otworu drzwiowego. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 22 | Montaż zamka przy drzwiach do toalety dla OzN od strony wewnętrznej zamykanego uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób  z niedowładem dłoni. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 23 | Zapewnienie w toalecie dla OzN przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej przynajmniej z jednej strony - minimalny odstęp pomiędzy boczną krawędzią miski ustępowej i ścianą 90 cm. Można to osiągnąć np. poprzez zmianę lokalizacji umywalki. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Montaż w toalecie dla OzN umywalki na właściwej wysokości - górna krawędź powinna być na wysokości maks. 80-85 cm a dolna na wysokości min. 70 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 25 | Zapewnienie w toalecie dla OzN uchwytów przy umywalce (w przypadku zmiany jej lokalizacji) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 26 | Zapewnienie w toalecie dla OzN przy umywalce baterii z przedłużoną wylewką  i uchwytem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 27 | Obniżenie w toalecie dla OzN dolnej krawędzi lustra przy umywalce do wysokości maks. 0,9 m od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 28 | Usunięcie w toalecie dla OzN kosza na śmieci z przestrzeni przed umywalką | **2022** | - | **TAK** |
| 29 | Zapewnienie w toalecie dla OzN kolorystyki elementów wyposażenia kontrastującej z kolorystyką ścian (LRV > 30). Dotyczy to podajnika mydła, papieru i ręczników. | **2023-2030** | **-** | **TAK** |
| 30 | Montaż w toalecie dla OzN wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | **-** | **TAK** |
| 31 | Montaż instalacji alarmowej w toalecie dla OzN | **2022** | **TAK** | - |
| 32 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 33 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 34 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **11** | **Ul. FALĘCKA 10** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **ZGN MOKOTÓW**  **Ul. Falęcka 10,**  **02-647 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie w rejonie wejścia do budynku przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce takie należy przewidzieć w odległości nie większej niż 10 m od drzwi, a jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się zwiększenie tej odległości do maksymalnie 50 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Zapewnienie otwierania drzwi nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N | **2022** | **TAK** | - |
| 3 | Likwidacja progu w drzwiach zewnętrznych. Jeżeli z przyczyn technicznych konieczne jest zachowanie progu, jego wysokość nie powinna przekraczać 2cm. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 4 | Usunięcie lub wymiana wycieraczki w holu za drzwiami do budynku. Powierzchnia wycieraczki powinna być na jednym poziomie z posadzką a otwory mieć wymiar nie większy niż 2 cm (zalecane 1 cm). | **2022** | **TAK** | - |
| 5 | Zamontowanie na drzwiach zewnętrznych do budynku wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki w formie dźwigni | **2022** | - | **TAK** |
| 6 | Montaż zewnętrznego domofonu lub wideofonu w rejonie wejścia do budynku. Wysokość zamocowania powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm od poziomu chodnika. Urządzenie i przyciski powinny kontrastować kolorystycznie  z tłem.  Wskazany jest montaż urządzenia wyposażonego w wyświetlacz tekstu dla użytkowników z trudnościami w słyszeniu. W przypadku zastosowania takiego urządzenia należy wyposażyć je w potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku, potwierdzenie dźwiękowe i wizualne funkcji otwierania zamka oraz klawisze oznakowane cyframi wypukłymi. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 7 | Czasowe (ze względów sanitarnych) zapewnienie dostępu alternatywnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu takiej organizacji funkcjonowania obiektu, która zapewni przestrzeń, pracowników i procedury umożliwiające obsługę osób  z niepełnosprawnościami na poziomie wejścia do budynku (czasowy brak windy  i możliwości dotarcia użytkowników z ograniczeniami mobilności na piętro 2). Obsługa ta powinna zawierać pełen zakres oferowanych usług. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 8 | Wykonanie i montaż w rejonie wejścia do budynku tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu  a L oznacza odległość od tekstu. | **2022** | **TAK** | **-** |
| 9 | Zapewnienie dostosowanego do potrzeb OzN stanowiska obsługi klienta na drugim piętrze, należącym do USC. Blat stanowiska (przynajmniej na długości 90 cm) powinien być na wysokości nie przekraczającej 90 cm a pod blatem należy zapewnić miejsce na nogi osoby na wózku - wolna przestrzeń o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 60 cm i długości min. 90 cm.  **Niedopuszczalna jest obecna lokalizacja stanowiska obsługi klienta na zakończeniu najwyższego biegu schodów, bez pozostawienia do dyspozycji użytkowników górnego spocznika. Rozwiązanie to, nawet przy czasowym zastosowaniu, niesie ryzyko wypadku dla wszystkich użytkowników - w szczególności osób  z niepełnosprawnościami.** | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 10 | Instalacja pętli indukcyjnej przy prawidłowo zlokalizowanym stanowisku obsługi klienta na drugim piętrze, należącym do USC i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 11 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni  w każdym biegu w klatce schodowej. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty), być wykonane na powierzchniach poziomych i pionowych oraz posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 12 | Zapewnienie możliwości korzystania z istniejącego w budynku (a obecnie wyłączonego z użytku) dźwigu windowego | **2022** | **TAK** | **-** |
| 13 | Zapewnienie w budynku toalety dla OzN dostępnej dla wszystkich użytkowników  z przestrzeni komunikacji.  W toalecie należy zapewnić:  - przestrzeń manewrową o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm wolną od  przeszkód przed wejściem do toalety i wewnątrz pomieszczenia  - drzwi o szerokości w świetle przejścia min. 90 cm z podłużnym uchwytem lub  klamką w postaci dźwigni, wyróżniające się kolorystycznie od ściany i nie  wymagające do otwarcia siły przekraczającej 25N  - wolną przestrzeń z boku miski ustępowej umożliwiającą transfer boczny na miskę  o szerokości min. 90 cm.  - uchwyty przy misce ustępowej wystające min. 10 cm przed jej przednią krawędź  - uchwyty przy umywalce lub umywalkę z wbudowanymi uchwytami (należy wtedy  zadbać o solidne mocowanie umywalki do ściany)  - baterię przy umywalce z długą wylewką i przedłużonym uchwytem  - lustro na wysokości nie przekraczającej 90 cm od posadzki  - kolorystykę elementów wyposażenia kontrastująca ze ścianami (LRV>30)  - wieszaki na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m  - instalację alarmową | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 14 | Zapewnienie w budynku pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 15 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 16 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **12** | **Ul. JEZUICKA 1/3** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **ZGN ŚRÓDMIEŚCIE –ADK 4**  **Ul. Jezuicka 1/3,**  **00-281 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie balustrad lub samych pochwytów po obu stronach schodów zewnętrznych przed głównym wejściem do budynku. | **2023-230** | - | **TAK** |
| 2 | Zwiększenie powierzchni górnego spocznika przy schodach zewnętrznych - powierzchnia manewrowa przed drzwiami do budynku powinna mieć minimalne wymiary 150 x 150 cm. Proponuje się przesunięcie drzwi zewnętrznych w głąb budynku. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 3 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników. Ze względu na formalny i zabytkowy charakter budynku oraz samych schodów oznaczenia powinny współgrać z istniejącym stylem. | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Zapewnienie otwierania drzwi nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N;  w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zapewnić otwieranie mechaniczne (np. przy pomocy fotokomórki lub dobrze widocznego i opisanego przycisku). | **2022** | **TAK** | - |
| 5 | Zamontowanie na drzwiach do budynku wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki w formie dźwigni |  | - | **TAK** |
| 6 | Montaż zewnętrznego przycisku wzywania pomocy w rejonie wejścia do budynku. Wysokość zamocowania powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm od poziomu chodnika. Przycisk powinien być zamocowany w odległości minimum 60 cm od najbliższej przeszkody (np. schodów) i kontrastować kolorystycznie z tłem.  Ze względu na znaczne niedostosowanie wejścia i ograniczone możliwości polepszenia tego stanu bardziej wskazany jest montaż domofonu lub wideofonu wyposażonego w wyświetlacz tekstu dla użytkowników z trudnościami w słyszeniu. W przypadku zastosowania takiego urządzenia należy wyposażyć je w potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku, potwierdzenie dźwiękowe i wizualne funkcji otwierania zamka oraz klawisze oznakowane cyframi wypukłymi. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 7 | Zapewnienie dostępu alternatywnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu takiej organizacji funkcjonowania obiektu, która zapewni przestrzeń, pracowników  i procedury umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami na parterze (brak windy i możliwości dotarcia użytkowników z ograniczeniami mobilności na piętro 2). Obsługa ta powinna zawierać pełen zakres oferowanych usług.  W ramach tej procedury należy również przewidzieć obsługę z ograniczeniami mobilności - w tym osób na wózkach - które nie są w stanie pokonać schodów zewnętrznych i dotrzeć na poziom parteru. | **2022** | **TAK** | - |
| 8 | Zapewnienie stanowiska obsługi klienta w holu na poziomie parteru i wejścia do budynku. Blat stanowiska (przynajmniej na długości 90 cm) powinien być na wysokości nie przekraczającej 90 cm a pod blatem należy zapewnić miejsce na nogi osoby na wózku - wolna przestrzeń o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 60 cm  i długości min. 90 cm. | **2022** | - | **TAK** |
| 9 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku obsługi klienta i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 10 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni  w każdym biegu w klatce schodowej. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty), być wykonane na powierzchniach poziomych i pionowych oraz posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 11 | Wykonanie pochwytów przy biegach w klatce schodowej, które są ciągłe i wystają  o minimum 30 cm obrys skrajnych stopni w biegach | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Zapewnienie na parterze budynku toalety dla OzN dostępnej dla wszystkich użytkowników z przestrzeni komunikacji.  W toalecie należy zapewnić:  - przestrzeń manewrową o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm wolną od  przeszkód przed wejściem do toalety i wewnątrz pomieszczenia  - drzwi o szerokości w świetle przejścia min. 90 cm z podłużnym uchwytem lub  klamką w postaci dźwigni, wyróżniające się kolorystycznie od ściany i nie  wymagające do otwarcia siły przekraczającej 25N  - wolną przestrzeń z boku miski ustępowej umożliwiającą transfer boczny na miskę  o szerokości min. 90 cm.  - uchwyty przy misce ustępowej wystające min. 10 cm przed jej przednią krawędź  - uchwyty przy umywalce lub umywalkę z wbudowanymi uchwytami (należy wtedy  zadbać o solidne mocowanie umywalki do ściany)  - baterię przy umywalce z długą wylewką i przedłużonym uchwytem  - lustro na wysokości nie przekraczającej 90 cm od posadzki  - kolorystykę elementów wyposażenia kontrastująca ze ścianami (LRV>30)  - wieszaki na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m  - instalację alarmową | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 13 | Zapewnienie na parterze budynku pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 14 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 15 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **13** | **Al. JEROZOLIMSKIE 28** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **MAZOWIECKI URZAD WOJEWÓDZKI**  **Pl. Bankowy 3/5,**  **00-950 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie fakturowych pasów ostrzegawczych przed i za pochyłym odcinkiem pochylni od strony ul. Nowy Świat. Pasy powinny mieć szerokość 30-50 cm i być oddalone o 30 cm od krawędzi biegu. | **2023-2030** | - | - |
| 2 | Przedłużenie uchwytów o minimum 30 cm poza krawędzie pochyłego odcinka pochylni; w przypadku wymiany całych uchwytów zaleca się wykonanie nowych  o średnicy 3,5-4,5 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Przebudowa pochylni od strony podwórza. Przy budowie pochylni należy kierować się następującymi wskazaniami:  - spadek pochylni nie powinien przekraczać 6% (a najlepiej 5%),  - szerokość biegu pochylni powinna wynosić 120 cm,  - nawierzchnia antypoślizgowa,  - krawędzie pochylni zabezpieczone progiem o wys. min. 7 cm,  - oznaczenie dotykowe i kolorystyczne przed i za pochylnią (np. płytek z  wypustkami)  - balustrada obustronna wyposażona w dwa pochwyty na wys. 75 i 90 cm,  - pochwyty o średnicy 3,5-4,5 cm odsunięte od ściany lub innych przeszkód   o min. 5 cm,  - pochwyty powinny wystawać minimum 30 cm poza obrys pochyłego odcinka  pochylni,  - odległość między pochwytami 100-110 cm. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 4 | Naprawa schodów zewnętrznych od strony al. Jerozolimskich i ul. Nowy Świat  - odtworzenie geometrii stopni na całej długości, wypełnienie ubytków i wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 5 | Wypełnienie ubytków w posadzce na dojściu do głównego wejścia, przy elewacji budynku Empik | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 6 | Wymiana wycieraczki przed głównymi drzwiami do budynku na pełną, nie posiadającą otworów o średnicy lub innym wymiarze przekraczającym 2 cm  i wykończoną równo z poziomem posadzki | **2022** | - | **TAK** |
| 7 | Likwidacja progu w drzwiach zewnętrznych. Jeżeli z przyczyn technicznych konieczne jest zachowanie progu, jego wysokość nie powinna przekraczać 5 mm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 8 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi wejściowych zewnętrznych i w przedsionku, w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 9 | Zapewnienie w przedsionku przy wejściu głównym wymiarów umożliwiających manewrowanie osobom na wózkach (150x150 cm poza obrysem otwierania drzwi).  Możliwe są dwa rozwiązania:  - Wykonanie wewnętrznych drzwi przedsionka jako rozsuwanych i otwieranych  mechanicznie czujnikiem ruchu,  - likwidacja wewnętrznych drzwi przedsionka i zastosowanie kurtyny powietrznej. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 10 | Obniżenie fragmentu blatu przy stanowisku recepcji/ochrony na długości min. 90 cm do wysokości 90 cm i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku  o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm. | **2023-2030** | - | - |
| 11 | Zmiana lokalizacji tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku tak, by była łatwa do odnalezienia po wejściu do holu. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02 -0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu a L oznacza odległość od tekstu. | **2022** | - | **TAK** |
| 12 | Przy recepcji i stanowiskach obsługi klienta należy zainstalować pętle indukcyjne  i oznaczyć je dobrze widocznym piktogramem. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 13 | Obniżenie klawiatur i wieszaków z kluczami w dyspozytorach kluczy do wysokości nie przekraczającej 1,1 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Zmiana poziomu posadzek w pomieszczeniach nr 100B i 101 na pierwszym piętrze  i usunięcie stopni i progów. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 15 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszklonych drzwiach na korytarzach  w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | **TAK** | **-** |
| 16 | Zapewnienie otwierania wszystkich drzwi do pomieszczeń i na korytarzach (w tym drzwi do UW na piętrze trzecim) nie wymagającego użycia dużej siły (maks. 25N) | **2022** | **TAK** | **-** |
| 17 | Obniżenie łączników oświetlenia na korytarzach i czytników kontroli dostępu do pomieszczeń do wysokości nie przekraczającej 1,1 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 18 | Wykonanie w klatce schodowej głównej i bocznej oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów  i spoczników i posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. W przypadku bocznej klatki schodowej zaleca się oznaczenia współgrające z zabytkowym charakterem schodów.  W przypadku schodów pomiędzy trzecim i czwartym piętrem zaleca się oznaczenia każdego stopnia w obu biegach. | **2022** | **TAK** | - |
| 19 | Przebudowa schodów pomiędzy trzecim i czwartym piętrem w holu windowym tak, by wymiary biegów, spoczników i stopni były zgodne z przepisami budowalnymi  i zapewniały bezpieczne użytkowanie. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Wykonanie dodatkowych pochwytów przy ścianach, umożliwiających wygodne korzystanie ze schodów z obu stron - w szczególności na głównej klatce schodowej | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | Przebudowa dźwigu windowego przy głównej klatce schodowej tak, by obsługiwał piąte piętro i umożliwiał dotarcie do niego osobom na wózkach | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 22 | Montaż nowej kabiny o wymiarach min. 1,1 x 1,4 m (wymiar naprzeciw wejścia min. 1,4 m) lub 1,4 x 1,5 m - przynajmniej przy głównej klatce schodowej | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 23 | Montaż dolnej krawędzi luster w obu kabinach windowych na wysokości 40 cm, umożliwiającej osobie poruszającej się na wózku przy wychodzeniu sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Montaż dwóch najwyższych przycisków w obu kabinach windowych na wysokości nie przekraczającej 1,1 m | **2023-2030** | - | - |
| 25 | Wykonanie lub uruchomienie informacji głosowej w obu kabinach i na zewnątrz szybów informującą o przyjeździe wagonika na kondygnację, numerze i funkcji kondygnacji, kierunku jazdy (góra-dół) a także otwieraniu i zamykaniu drzwi. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 26 | Toaleta dla OzN na parterze  Zapewnienie w toalecie dla OzN przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach  o wymiarach min. 150 x 150 cm wolnej od przeszkód | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 27 | Toaleta dla OzN na parterze  Zapewnienie przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej o szerokości min. 90 cm (np. zmiana lokalizacji znajdującej się w tej przestrzeni umywalki) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 28 | Toaleta dla OzN na parterze  Zamocowanie uchwytów przy misce ustępowej. Uchwyty powinny:  - być mocowane do ściany (lub do posadzki przy samej krawędzi ściany),  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - od strony ściany mieć formę kątową.  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 29 | Toaleta dla OzN na parterze  Zapewnienie uchwytów przy umywalce (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 30 | Toaleta dla OzN na parterze  Wymiana baterii na uruchamianą dźwignią z przedłużonym uchwytem (lub na fotokomórkę) i z wylewką, której końcówka jest zamocowana na niższej wysokości, dostosowanej dla osób na wózkach. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 31 | Toaleta dla OzN na parterze  Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzkami i ścianami  (w przypadku braku takiej możliwości, możliwe jest zastosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 32 | Toalety dla OzN na trzecim i czwartym piętrze  Zapewnienie na drzwiach do toalety piktogramu osoby na wózku i klamek kontrastujących ze skrzydłem drzwiowym. | **2022** | - | **TAK** |
| 33 | Toalety dla OzN na trzecim i czwartym piętrze  Zapewnienie przestrzeni transferu bocznego o szerokości min. 90 cm przynajmniej z jednej strony miski ustępowej. Optymalny jest układ, w którym z obu stron muszli pozostawiono minimum 90 cm wolnej przestrzeni na zaparkowanie wózka  i możliwość przesiadania się na muszlę z obu stron. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 34 | Toalety dla OzN na trzecim i czwartym piętrze  Zamocowanie uchwytów przy misce ustępowej. Uchwyty powinny:  - być mocowane do ściany (lub do posadzki przy samej krawędzi ściany),  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - od strony ściany mieć formę kątową.  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 35 | Toalety dla OzN na trzecim i czwartym piętrze  Zapewnienie uchwytów przy umywalkach (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 36 | Toalety dla OzN na trzecim i czwartym piętrze  Zapewnienie, by łączniki oświetleniowe kontrastowały kolorystycznie ze ścianami, na których się znajdują (kontrast min. 30 LRV) i ich montaż na wysokości 0,8-1,1 m | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 37 | Toalety dla OzN na trzecim i czwartym piętrze  Zapewnienie koszy na odpady, które są otwierane ręcznie lub nie wymagają otwierania | **2022** | - | **TAK** |
| 38 | Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m we wszystkich trzech toaletach dla OzN | **2022** | - | **TAK** |
| 39 | Montaż instalacji alarmowej we wszystkich trzech toaletach dla OzN | **2022** | - | **TAK** |
| 40 | Zapewnienie umeblowania umożliwiającego podjechanie wózkiem  w pomieszczeniach socjalnych na trzecim i piątym piętrze | **2023-2030** | - | - |
| 41 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w umywalkę z ciepłą wodą, przewijak dla dzieci i przewijak dla dorosłych (ew. leżankę) oraz powiększony kosz na odpady. Optymalna lokalizacja na parterze w rejonie holu przy wejściu głównym. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 42 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami (poprzedzony opracowaniem dokładnej procedury ewakuacji dla danego obiektu) | **2023-2030** | - | - |
| **14** | **Pl. BANKOWY 3/5** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **MAZOWIECKI URZAD WOJEWÓDZKI**  **Pl. Bankowy 3/5,**  **00-950 Warszawa.** |
| 1 | Zapewnienie gładkiej nawierzchni miejsc postojowych dla OzN na dziedzińcu - np. wykończenie miejsc kostką kamienną ciętą a nie łupaną. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Zapewnienie pozbawionych stopni dojść do budynku w podcieniach obu skrzydeł od strony Placu Bankowego.  Wersja 1: wykonanie dojść o nachyleniu nie przekraczającym 5% na całej długości obu podcieni  Wersja 2: usunięcie krat pomiędzy cokołami dwóch skrajnych kolumn od strony dziedzińca (i zapewnienie w tym miejscu 2023-2030przejścia dla osób na wózkach) oraz usunięcie ostatniego stopnia od strony dziedzińca i furtki | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 3 | Zapewnienie równej nawierzchni przejść przez ciągi ruchu kołowego na wewnętrznym dziedzińcu (w szczególności naprzeciw przejazdów bramowych) umożliwiające przejście osób na wózkach. Przejścia te powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 150 cm i być wykonane z płyt granitowych o nieśliskiej nawierzchni. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 4 | Zabezpieczenie krawędzi miejsc postojowych uniemożliwiające nawis samochodów nad chodnikami wzdłuż elewacji głównego skrzydła na wewnętrznym dziedzińcu (np. za pomocą separatora ruchu U25a lub U25b7) | **2023-2030** | - | - |
| 5 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszklonych drzwiach na korytarzach  w budynku w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | **TAK** | - |
| 6 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi wewnętrznych do pomieszczeń i ścian,  w których się znajdują (kontrast kolorystyczny min. 30 LRV).  Możliwe jest zróżnicowanie kolorystyczne:  - całej powierzchni drzwi,  - samych ościeżnic drzwiowych,  - opasek wokół otworów drzwiowych. | **2023-2030** | - | - |
| 7 | Obniżenie czytników i klawiatur kontroli dostępu do pomieszczeń do wysokości nie przekraczającej 1,1 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 8 | Wykonanie tabliczek opisujących funkcje pomieszczeń na ścianach obok drzwi do pomieszczeń. Zaleca się wykonanie tabliczek w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki),  w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi. | **2022** | - | - |
| 9 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym w klatce C, D, i D1. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników i posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 10 | Wykonanie dodatkowych pochwytów przy ścianach w klatce schodowej C, D i D1. umożliwiających wygodne korzystanie ze schodów z obu stron | **2023-2030** | - | - |
| 11 | Podwyższenie balustrad wokół schodów D1 na poziomie piętra do wysokości min. 1,1 m, która gwarantuje bezpieczne użytkowanie. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 12 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na szklanych drzwiach windowych przy klatce schodowej B. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 13 | Wykonanie nowego dźwigu windowego na zakończeniu skrzydła D w rejonie klatki schodowej D1.  Kabina dźwigu o wymiarach:  - min. 110x140 cm (wskazane są 110x210 cm) w przypadku drzwi w krótszym boku,  - min. 150x160 cm w przypadku kabiny kątowej. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 14 | Wykonanie dźwigu windowego na połączeniu skrzydła C i D w rejonie klatki schodowej D.  Wykonanie szybu i montaż dźwigu windowego dostosowanego do potrzeb OzN  i łączącego wszystkie ogólnodostępne kondygnacje budynku.  Kabina dźwigu o wymiarach:  - min. 110x140 cm (wskazane są 110x210 cm) w przypadku drzwi w krótszym boku,  - min. 150x160 cm w przypadku kabiny kątowej. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 15 | Oznaczenie wejść do 3 toalet dla OzN za pomocą tabliczki z napisem i piktogramem. Zaleca się wykonanie tabliczki w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi. | **2022** | - | **TAK** |
| 16 | Toaleta dla OzN na parterze w skrzydle D2  Zapewnienie w przedsionku toalety przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach  o wymiarach min. 150 x 150 cm oraz szerokości 60 cm pomiędzy krawędzią drzwi od strony klamki i najbliższą przeszkodą (np. poprzez usunięcie szafki stojącej i zlewu). Do rozważenia usunięcie wewnętrznego skrzydła w przedsionku. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 17 | Toaleta dla OzN na parterze w skrzydle D2  Usunięcie stojącego w przestrzeni manewrowej przewijaka dla niemowląt lub wykonanie go w formie rozkładanej i mocowanej do ściany. | **2022** | **TAK** | - |
| 18 | Toaleta dla OzN na parterze w skrzydle D2  Zamocowanie nowych uchwytów przy misce ustępowej. Uchwyty powinny:  - być mocowane do ściany (lub do posadzki przy samej krawędzi ściany),  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 19 | Toaleta dla OzN na parterze w skrzydle D2  Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy osprzętem oświetleniowym  i instalacji alarmowej oraz ścianami, na których tle się znajduje. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Toaleta dla OzN na parterze w skrzydle D2  Montaż dodatkowych wieszaków na ubrania na wys. 1,1 m | **2022** | - | **TAK** |
| 21 | Toaleta dla OzN na parterze w części należącej do Urzędu Wojewódzkiego3  Zapewnienie w przedsionku toalety przestrzeni o szerokości 60 cm pomiędzy krawędzią drzwi od strony klamki i najbliższą przeszkodą | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 22 | Toaleta dla OzN na parterze w części należącej do Urzędu Wojewódzkiego3  Zapewnienie przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej o szerokości min. 90 cm - zmiana lokalizacji umywalki i kosza na śmieci | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 23 | Toaleta dla OzN na parterze w części należącej do Urzędu Wojewódzkiego3  Zamocowanie uchwytów przy misce ustępowej i umywalce.  Uchwyty przy misce powinny:  - być mocowane do ściany (lub do posadzki przy samej krawędzi ściany),  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 24 | Toaleta dla OzN na parterze w części należącej do Urzędu Wojewódzkiego3  Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m. | **2022** | - | **TAK** |
| 25 | Toaleta dla OzN na parterze w części należącej do Urzędu Wojewódzkiego3  Zapewnienie, by elementy wyposażenia kontrastowały kolorystycznie ze ścianami, na których tle się znajdują (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 26 | Toaleta dla OzN na parterze w części należącej do Urzędu Wojewódzkiego3  Montaż instalacji alarmowej | **2022** | - | **TAK** |
| 27 | Toaleta dla OzN na piętrze w skrzydle D4  Zapewnienie w przedsionku toalety przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach  o wymiarach min. 150 x 150 cm oraz szerokości 60 cm pomiędzy krawędzią drzwi od strony klamki i najbliższą przeszkodą. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 28 | Toaleta dla OzN na piętrze w skrzydle D4  Usunięcie starych i zamocowanie nowych uchwytów przy misce ustępowej. Uchwyty powinny:  - być mocowane do ściany (lub do posadzki przy samej krawędzi ściany),  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 29 | Toaleta dla OzN na piętrze w skrzydle D4  Zapewnienie uchwytu przy umywalce z lewej strony (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 30 | Toaleta dla OzN na piętrze w skrzydle D4  Usunięcie stojącego przy misce ustępowej wózka serwisu sprzątającego | **2022** | **TAK** | - |
| 31 | Toaleta dla OzN na piętrze w skrzydle D4  Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m. | **2022** | - | **TAK** |
| 32 | Toaleta dla OzN na piętrze w skrzydle D4  Zapewnienie, by podajniki papieru i ręczników kontrastowały kolorystycznie ze ścianami, na których tle się znajdują (kontrast min. 30 LRV) | **2023-2030** | - | - |
| 33 | Toaleta dla OzN na piętrze w skrzydle D4  Montaż instalacji alarmowej | **2022** | - | **TAK** |
| 34 | Zapewnienie umeblowania umożliwiającego podjechanie wózkiem  w pomieszczeniu socjalnym na piętrze 1 w skrzydle D | **2023-2030** | - | - |
| 35 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w umywalkę z ciepłą wodą, przewijak dla dzieci i przewijak dla dorosłych (ew. leżankę) oraz powiększony kosz na odpady. Optymalna lokalizacja na parterze w rejonie holu przy wejściu C. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 36 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami (poprzedzony opracowaniem dokładnej procedury ewakuacji dla danego obiektu) | **2023-2030** | - | - |
| **15** | **Pl. KONSTYTUCJI 4** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **ZGN ŚRÓDMIEŚCIE –ADK3, UL. Wilcza 2/4,**  **00-532 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie rampy wjazdowej na chodnik z poziomu miejsc postojowych dla OzN lub wyniesienie miejsc postojowych do poziomu chodnika. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Przebudowa nawierzchni skrajnego miejsca postojowego dla OzN tak, by nie zbierały się na nim wody opadowe i zapewnienie równej posadzki o nachyleniu nie przekraczającym 2%. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Wykonanie zadaszenia ochraniającego drzwi do budynku i użytkowników przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo zadaszenie zapewni lepszą widoczność wejścia i ułatwi zlokalizowanie go przez osoby niedowidzące (możliwe jest zastosowanie np. markizy lub montaż płaszczyzny wykonanej ze szkła, opartej na konstrukcji stalowej lub podwieszanej na cięgnach). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 4 | Usunięcie gumowej wycieraczki z otworami przed wejściem do budynku | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Usunięcie metalowej pochylni znajdującej się przed wejściem do budynku oraz wyprofilowanie chodnika i zrównanie jego poziomu z progiem drzwi lub wykonanie podestu przed drzwiami do budynku. Przestrzeń przed drzwiami powinna mieć minimalne wymiary 150 x 150 cm poza obrysem otwierania skrzydeł drzwi. Podest na połączeniu z chodnikiem nie powinien mieć progów tylko łagodne spadki nie przekraczające 5% a jego nachylenie nie powinno być większe niż 2%. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 6 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszkleniach drzwi wejściowych, wspomagających osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 7 | Zapewnienie otwierania drzwi nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N;  w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zapewnić otwieranie mechaniczne (np. przy pomocy fotokomórki lub dobrze widocznego i opisanego przycisku). | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 8 | Zapewnienie, aby czynne skrzydła drzwi zewnętrznych i do przedsionka miały szerokość minimum 90 cm w świetle przejścia. Jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić jednoczesne otwieranie obydwu skrzydeł drzwi.  W przypadku poszerzenia tylko skrzydeł czynnych wskazane jest, aby oba skrzydła czynne (otwierane przez użytkownika) były zamontowane naprzeciw siebie (a nie jak obecnie naprzemiennie). | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 9 | Zamontowanie na drzwiach do budynku wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki w formie dźwigni | **2022** | - | **TAK** |
| 10 | Zmiana lokalizacji przycisku wzywania pomocy przy drzwiach wejściowych  - wysokość powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm. Przycisk powinien kontrastować kolorystycznie z tłem. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 11 | Zwiększenie powierzchni manewrowej w przedsionku przy wejściu do budynku. Możliwa jest likwidacja przedsionka i montaż kurtyny powietrznej albo przesunięcie w głąb budynku wewnętrznej ściany przedsionka wraz z drzwiami. W przypadku pozostawienia przedsionka odległość między drzwiami powinna być nie mniejsza niż 150 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Zapewnienie stanowiska obsługi klienta na poziomie parteru i wejścia do budynku.  Blat stanowiska (przynajmniej na długości 90 cm) powinien być na wysokości nie przekraczającej 90 cm a pod blatem należy zapewnić miejsce na nogi osoby na wózku - wolna przestrzeń o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 60 cm i długości min. 90 cm. | **2023-2030** | - | - |
| 13 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku obsługi klienta i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 14 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pomieszczeń na piętrze i ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | - |
| 15 | Wymiana istniejących oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych  stopni w każdym biegu schodowym oraz wykonanie nowych na krawędziach ostatnich stopni w każdym biegu. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników. | **2022** | **TAK** | - |
| 16 | Wykonanie pochwytu po lewej stronie przy stopniach schodowych prowadzących na poziom wysokiego parteru | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 17 | Wykonanie pochwytów przy dwóch górnych biegach w klatce schodowej od strony ścian | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 18 | Zapewnienie dostępu alternatywnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu takiej organizacji funkcjonowania obiektu, która zapewni przestrzeń, pracowników  i procedury umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami - przede wszystkim osób z ograniczeniami mobilności - na parterze (brak windy i możliwości dotarcia takich użytkowników na piętro). Obsługa ta powinna zawierać pełen zakres oferowanych usług. | **2022** | **TAK** | - |
| 19 | Zapewnienie toalety dla OzN należącej wyłącznie do audytowanego lokalu. Toaleta powinna działać niezależnie od potrzeb klientów znajdującej się za ścianą restauracji | **2022** | - | **TAK** |
| 20 | Zapewnienie oznaczeń widocznych od strony wejścia pokazujących lokalizację toalety dla OzN oraz montaż oznaczenia na drzwiach samej toalety w postaci piktogramu z białym symbolem osoby na wózku na niebieskim tle | **2022** | - | **TAK** |
| 21 | Zapewnienie przestrzeni manewrowej przed wejściem do toalety dla OzN  o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm wolnej od przeszkód i umożliwienie pełnego otwierania drzwi do toalety do kąta min. 90 stopni - usunięcie szafek znajdujących się w tej przestrzeni. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 22 | Usunięcie małego, okrągłego uchwytu przy drzwiach do toalety dla OzN od strony zewnętrznej i montaż uchwytu lub klamki w formie dźwigni, wygodnych dla osób  z niedowładem dłoni. | **2022** | **TAK** | - |
| 23 | Zapewnienie w toalecie dla OzN przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej przynajmniej z jednej strony - minimalny odstęp pomiędzy boczną krawędzią miski ustępowej i ścianą 90 cm. Można to osiągnąć np. poprzez zmianę lokalizacji umywalki. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Zapewnienie w toalecie dla OzN uchwytów przy umywalce (w przypadku zmiany jej lokalizacji) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 25 | Zapewnienie w toalecie dla OzN przy umywalce baterii z przedłużonym uchwytem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 26 | Obniżenie w toalecie dla OzN dolnej krawędzi lustra przy umywalce do wysokości maks. 0,9 m od posadzki | **2023-2030** | - | - |
| 27 | Usunięcie z toalety dla OzN krzeseł składowanych tam w przestrzeni manewrowej przed miską ustępową | **2022** | **TAK** | - |
| 28 | Zapewnienie w toalecie dla OzN kolorystyki elementów wyposażenia kontrastującej z kolorystyką ścian (LRV > 30). Dotyczy to podajnika mydła, suszarki do rąk, uchwytów przy misce ustępowej i łączników oświetlenia. | **2023-2030** | **-** | **TAK** |
| 29 | Montaż w toalecie dla OzN wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | **-** | **TAK** |
| 30 | Montaż instalacji alarmowej w toalecie dla OzN | **2022** | **TAK** | - |
| 31 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 32 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 33 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **16** | **Ul. SENATORSKA 36** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **ZGN ŚRÓDMIEŚCIE –ADK 4, Ul. Jezuicka 1/3,**  **00-281 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie w rejonie budynku przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce takie należy przewidzieć w odległości nie większej niż 10 m od wejścia do budynku, a jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się zwiększenie tej odległości do maksymalnie 50 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wymiana wycieraczek przed drzwiami do budynku. Powierzchnia wycieraczki powinna być na jednym poziomie z posadzką a otwory mieć wymiar nie większy niż 2 cm (zalecane 1 cm).  Mocowanie wycieraczek na posadzce dopuszczalne tylko w przypadku, gdy: wycieraczka wyposażona jest w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, jej wysokość nie przekracza 1 cm, oczka wycieraczki są zabezpieczone przed utknięciem koła wózka lub laski osoby niewidomej a mata jest trwale przymocowana do posadzki. | **2022** | **TAK** | - |
| 3 | Likwidacja progu w drzwiach zewnętrznych. Jeżeli z przyczyn technicznych konieczne jest zachowanie progu, jego wysokość nie powinna przekraczać 5 mm | **2023-2030** | - | - |
| 4 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi wejściowych zewnętrznych i w przedsionku, w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Montaż przy drzwiach przycisku wzywania pomocy - wysokość powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm. Przycisk powinien kontrastować kolorystycznie  z tłem.  Alternatywnie możliwy jest wideofonu wyposażonego w wyświetlacz tekstu dla użytkowników z trudnościami w słyszeniu. W przypadku zastosowania takiego urządzenia należy wyposażyć je w potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku, potwierdzenie dźwiękowe i wizualne funkcji otwierania zamka oraz klawisze oznakowane cyframi wypukłymi. | **2023-2030** | - | - |
| 6 | Montaż urządzenia kontroli dostępu na wysokości dostępnej dla osób na wózkach  - w przedziale od 80 do 110 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 7 | Obniżenie fragmentu blatu przy stanowisku recepcji/ochrony na długości min. 90 cm do wysokości 90 cm i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku  o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm. | **2023-2030** | - | - |
| 8 | Zmiana lokalizacji tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku tak, by była łatwa do odnalezienia po wejściu do holu | **2022** | - | **TAK** |
| 9 | Przy recepcji należy zainstalować pętlę indukcyjną i oznaczyć ją dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 10 | Obniżenie łączników elektrycznych do wysokości nie przekraczającej 1,1 m  i zapewnienie kontrastu między nimi i ścianami, na których są zamontowane (LRV min. 30). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 11 | Obniżenie klawiatur i wieszaków z kluczami w dyspozytorach kluczy do wysokości nie przekraczającej 1,1 m | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Obniżenie klawiatur kontroli dostępu do pomieszczeń do wysokości nie przekraczającej 1,1 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 13 | Zapewnienie minimalnej szerokości korytarzy zgodnej z przepisami pożarowymi, tj. nie mniejszej niż 120 cm. Wskazana jest przebudowa fragmentów korytarzy na piętrach 1, 2, 3 i 4 tak, by umożliwić mijanie się użytkowników - w szczególności dotyczy 2023-2030to miejsc wymagających zmiany kierunku lub zawrócenia. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Likwidacja lub zmniejszenie spadku dwóch pochyłych odcinków korytarzy na czwartym piętrze. Wskazane jest by ich spadek nie przekraczał 5% (przy takim nachyleniu nie będzie konieczności stosowania pochwytów, które zawężają szerokość korytarzy stanowiących jednocześnie część drogi ewakuacyjnej). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 15 | Przebudowa dolnego poziomu na zakończeniu pochylni położonej dalej od klatki schodowej. Długość spocznika na przedłużeniu pochylni powinna wynosić nie mniej niż 150 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 16 | Jednoznaczne oznaczenie spadków posadzki umożliwiające rozpoznane ich przez osoby niedowidzące - co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej  i kończącej bieg za pomocą kolorystyki lub faktury odróżniającej je od biegu pochylni | **2022** | **-** | - |
| 17 | Likwidacja lub obniżenie progów w drzwiach pomiędzy klatką schodową  i korytarzami na piętrach pierwszym, drugim i trzecim.  Wskazane jest, aby wysokość progów nie przekraczała 5 mm. W przypadku progów o wysokości do 2 cm należy zastosować kliny spadkowe i zapewnić ich kontrast kolorystyczny w stosunku do posadzki. Nie należy stosować progów o wysokości przekraczającej 2 cm. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 18 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszklonych drzwiach pomiędzy korytarzami i klatką schodową w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 19 | Obniżenie łączników oświetlenia na korytarzach i czytników kontroli dostępu do pomieszczeń do wysokości nie przekraczającej 1,1 m | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Skontrastowanie kolorystycznie ze ścianami wszystkich drzwi do pomieszczeń  - dotyczy to m.in. pomieszczeń nr 2 na parterze i nr 117 na piętrze pierwszym. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | Wymiana uchwytu przy drzwiach do pomieszczenia nr 117 na piętrze pierwszym na klamkę lub podłużny uchwyt, wskazany dla osób z niedowładem dłoni | **2022** | - | **TAK** |
| 22 | Zmiana poziomu posadzki w pomieszczeniu na pierwszym piętrze nr 117 i usunięcie stopni albo taka organizacja pracy, która pozwala na obsłużenie klientów urzędu  w sposób nie wymagający dostępu osób na wózkach do ww. pomieszczenia | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 23 | Wykonanie w klatce schodowej oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodowym. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników i posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 24 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na obramowaniach wejść do windy i jej szklanych drzwiach. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 25 | Wykonanie lub uruchomienie informacji głosowej w kabinie i na zewnątrz dźwigu informującej o przyjeździe wagonika na kondygnację, numerze i funkcji kondygnacji, kierunku jazdy (góra-dół) a także otwieraniu i zamykaniu drzwi | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 26 | Montaż windy przy schodach z poziomu wejścia do budynku na poziom sutereny  w miejscu obecnego podnośnika pionowego | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 27 | Toaleta dla OzN na parterze (suterena)  Montaż zamka przy drzwiach od strony wewnętrznej zamykanego uchwytem  w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób  z niedowładem dłoni | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 28 | Toaleta dla OzN na parterze (suterena)  Zróżnicowanie kolorystyczne łącznika oświetlenia przy drzwiach do toalety dla OzN i ściany, na której jest zamontowany (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 29 | Toaleta dla OzN na parterze (suterena)  Montaż baterii przy umywalce uruchamianej dźwignią z przedłużonym uchwytem, przyciskiem lub automatycznie (nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków) i z wylewką, której końcówka jest zamocowana na niższej wysokości, wygodnej dla osób na wózkach | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 30 | Toaleta dla OzN na parterze (suterena)  Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzkami i ścianami  (w przypadku braku takiej możliwości, możliwe jest zastosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 31 | Toaleta dla OzN na parterze (suterena)  Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | **TAK** |
| 32 | Toaleta dla OzN na parterze (suterena)  Montaż instalacji alarmowej | **2022** | - | **TAK** |
| 33 | Toaleta dla OzN na czwartym piętrze  Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do toalety dla OzN i ściany, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. | **2023-2030** | - | - |
| 34 | Toaleta dla OzN na czwartym piętrze  Zamocowanie uchwytów przy misce ustępowej wystających o 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej i zapewniających wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 35 | Toaleta dla OzN na czwartym piętrze  Zapewnienie uchwytów przy umywalce (kontrast min. 30 LRV) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 36 | Toaleta dla OzN na czwartym piętrze  Zapewnienie baterii przy umywalce uruchamianej przedłużonym uchwytem, wskazanym dla osób na wózkach | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 37 | Toaleta dla OzN na czwartym piętrze  Montaż suszarki do rąk w miejscu dostępnym dla osób na wózkach i na wysokości nie przekraczającej 1,1 m od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 38 | Toaleta dla OzN na czwartym piętrze  Montaż dolnej krawędzi lustra na wysokości nie przekraczającej 90 cm | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 39 | Zapewnienie w przynajmniej jednym pomieszczeniu socjalnym powierzchni manewrowej dla osób na wózkach (min. 150 x 150 cm). Przy blacie roboczym i pod zlewem należy zapewnić przestrzeń na podjazd wózka (szer. min. 80 cm i głęb. min. 60 cm) a pod szafkami stojącymi o wys. 25 cm. | **2023-2030** | - | - |
| 40 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w umywalkę z ciepłą wodą, przewijak dla dzieci i przewijak dla dorosłych (ew. leżankę) oraz powiększony kosz na odpady. Optymalna lokalizacja na parterze (suterenie) w rejonie holu. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 41 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 42 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **17** | **Ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 8** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **CPI POLAND SP. Z O.O.**  **Ul. E. Plater 53,**  **00-113 Warszawa.** |
| 1 | Likwidacja lub zmiana lokalizacji otwartego korytka ściekowego odprowadzającego wody opadowe przez miejsca postojowe dla OzN przy ul. Chałubińskiego  i zapewnienie równej posadzki o nachyleniu nie przekraczającym 2% | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wykonanie rampy wjazdowej na chodnik z poziomu miejsc postojowych dla OzN przy ul. Chałubińskiego | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 3 | Skontrastowanie kolorystyczne wszystkich skrzydeł drzwi zewnętrznych do budynku od strony ul. Chałubińskiego w stosunku do ścian, w których się znajdują (w celu ułatwienia ich lokalizacji przez osoby niedowidzące). W szczególności dotyczy to drzwi przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Oznaczenie drzwi dostępnych dla OzN ogólnie przyjętym piktogramem z białym symbolem osoby na wózku na niebieskim tle. | **2022** | **TAK** | - |
| 5 | Zapewnienie samodzielnego otwierania drzwi do budynku przeznaczonych dla OzN przy wejściu głównym (nie mogą to być drzwi obrotowe). Drzwi powinny być odblokowane w godzinach pracy Urzędu i nie wymagać konieczności ich otwarcia przez pracowników. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 6 | Zapewnienie otwierania drzwi dla OzN nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N; w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zapewnić otwieranie mechaniczne (np. przy pomocy fotokomórki lub dobrze widocznego i opisanego przycisku. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 7 | Zapewnienie, aby czynne skrzydło drzwi dla OzN miało szerokość minimum 90 cm  w świetle przejścia. Jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić jednoczesne otwieranie obydwu skrzydeł drzwi. | **2022** | **TAK** | - |
| 8 | Wykonanie wyraźnych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach wszystkich drzwi do budynku. Przeszklenia należy oznaczyć np. dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). Możliwe są inne rozwiązania graficzne współgrające z estetyką budynku, ale zapewniające lepszą widzialność  i lokalizację elementów kontrastowych w niższych partiach przeszkleń. | **2022** | - | **TAK** |
| 9 | Zamontowanie wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki  w formie dźwigni na drzwiach uchylnych przeznaczonych dla OzN - zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. | **2022** | **TAK** | - |
| 10 | Zapewnienie informacji o lokalizacji drzwi dostępnych dla OzN przy wejściu do budynku od strony ul. Nowogrodzkiej oraz wykonanie znaków kierunkowych pokazujących dojście do wejścia dla OzN od strony ul. Chałubińskiego | **2022** | **TAK** | - |
| 11 | Wykonanie w głównym holu na parterze od strony ul. Chałubińskiego ścieżek dotykowych lub innych elementów prowadzących osoby niewidome i niedowidzące od wejść do budynku do recepcji i drzwi należących do Urzędu Miasta | **2023-2030** | - | - |
| 12 | Obniżenie fragmentu blatu recepcji/ochrony przy wejściu głównym na parterze do wysokości 90 cm i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku o długości min. 90 cm, wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm | **2023-2030** | - | - |
| 13 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym na parterze i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 14 | Zapewnienie w rejonie stanowiska recepcji/ochrony kompetentnej osoby udzielającej informacji dla OzN dotyczących położenia pomieszczeń w budynku | **2022** | **TAK** | - |
| 15 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku. Tablica powinna być łatwa do odnalezienia po wejściu do głównego holu od strony ul. Chałubińskiego. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu a L oznacza odległość od tekstu. | **2022** | **TAK** | **-** |
| 16 | USC na parterze  Zapewnienie, aby kolejkomat i urządzenie płatnicze miały formę uniemożliwiającą podjechanie pod nie wózkiem a monitory, klawiatury i/lub przyciski były zamontowane na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 17 | USC na parterze  Zapewnienie w sali obsługi klienta formularzy na stojakach na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki, dostępnej dla osób na wózkach i niskich | **2022** | - | **TAK** |
| 18 | USC na parterze  Zapewnienie w sali obsługi klienta wieszaka na ubrania na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki, dostępnej dla osób na wózkach i niskich | **2022** | - | **TAK** |
| 19 | USC na parterze  Zapewnienie w sali obsługi klienta blatu na wysokości nie przekraczającej 90 cm od posadzki umożliwiającej osobom na wózkach wypełnianie formularzy | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | USC na parterze  Montaż w pomieszczeniach łączników oświetlenia i gniazd elektrycznych w kolorze kontrastującym ze ścianami na których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV) | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | USC na parterze  Instalacja pętli indukcyjnej wspomagającej osoby niedosłyszące przynajmniej przy jednym stanowisku obsługi klienta i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** |  |  |
| 22 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Zapewnienie otwierania drzwi wejściowych z holu na parterze i na antresoli nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N; w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zapewnić otwieranie mechaniczne. | **2022** | **TAK** | - |
| 23 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Zapewnienie, aby czynne skrzydło drzwi dla OzN do Urzędu na parterze i na antresoli miało szerokość minimum 90 cm w świetle przejścia. Jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić jednoczesne otwieranie obydwu skrzydeł drzwi. | **2022** | **TAK** | - |
| 24 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Wykonanie wyraźnych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi z holu na parterze i na antresoli w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 25 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Zapewnienie, aby wszystkie drzwi do pomieszczeń biurowych na parterze i na antresoli miały szerokość minimum 90 cm w świetle przejścia | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 26 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Usunięcie lub wymiana drewnianych progów w drzwiach do pomieszczeń. Nowe progi nie powinny mieć wysokości większej niż 5 mm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 27 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Montaż w pomieszczeniach łączników oświetlenia i gniazd elektrycznych w kolorze kontrastującym ze ścianami na których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Łączniki powinny być na wysokości 80 - 110 cm a gniazda 40 cm od posadzki. | **2022** | - | **TAK** |
| 28 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Obniżenie klawiatur i wieszaków z kluczami w dyspozytorach kluczy do wysokości nie przekraczającej 1,1 m. | **2023-2030** | - | - |
| 29 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Wykonanie wyraźnych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi i ścian pomieszczenia spotkań na antresoli w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć np. dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m  o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 30 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Instalacja pętli indukcyjnej wspomagającej osoby niedosłyszące przynajmniej przy jednym stanowisku obsługi klienta i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** |  |  |
| 31 | Piętro 5  Zapewnienie otwierania drzwi wejściowych z holu windowego nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N | **2022** | **TAK** | - |
| 32 | Piętro 5  Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi wejściowych z holu windowego oraz ściany,  w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany  a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 33 | Piętro 5  Zamontowanie na drzwiach wejściowych z holu windowego wygodnego  i kontrastującego kolorystycznie z resztą stolarki uchwytu lub klamki w formie dźwigni | **2022** | - | **TAK** |
| 34 | Piętro 5  Montaż łączników oświetlenia i gniazd elektrycznych w kolorze kontrastującym ze ścianami na których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Łączniki powinny być na wysokości 80 - 110 cm a gniazda 40 cm od posadzki. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 35 | Piętro 5  Obniżenie klawiatur i wieszaków z kluczami w dyspozytorach kluczy do wysokości nie przekraczającej 1,1 m. | **2023-2030** | - | - |
| 36 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Wykonanie wyraźniejszych niż obecnie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w biegach schodowych prowadzących na antresolę (na powierzchniach poziomych i pionowych). Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty o kontraście kolorystycznym minimum 60 LRV) i posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 37 | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Montaż pochwytów z obu stron przy schodach prowadzących na antresolę. Pochwyty powinny wystawać min. 30 cm poza obrys skrajnych stopni w biegach na parterze i antresoli i być ciągłe na spoczniku pośrednim. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 38 | Piętro 5  Zapewnienie możliwości otwarcia drzwi od strony klatek schodowych na piętrze lub możliwości poinformowania administracji budynku o zamiarze opuszczenia klatki schodowej i zdalne otwarcie drzwi | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 39 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni we wszystkich biegach w klatkach schodowych (na powierzchniach poziomych  i pionowych). Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty) i posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** |  |  |
| 40 | Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności z ograniczeniami mobilności, dotarcia do sali obsługi klienta na poziomie antresoli i z powrotem na parter przy pomocy urządzenia transportu pionowego.  Wskazane jest zapewnienie możliwości samodzielnego korzystania z windy przez OzN. Przynajmniej jeden dźwig windowy powinien kursować pomiędzy parterem  i antresolą.  Drzwi dźwigu oraz ich obramowanie powinny być oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia. Na dojściu do dźwigu należy zastosować system fakturowy prowadzący do panelu przywoławczego. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 41 | Toaleta dla OzN w USC na parterze  Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do toalety oraz ściany, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. | **2022** | - | **TAK** |
| 42 | Toaleta dla OzN w USC na parterze  Montaż zamka przy drzwiach do toalety od strony wewnętrznej zamykanego uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób z niedowładem dłoni | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 43 | Toaleta dla OzN w USC na parterze  Montaż instalacji alarmowej | **2022** | **TAK** | - |
| 44 | Toaleta dla OzN - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Zapewnienie toalety dla OzN w strefie dostępnej dla wszystkich użytkowników, bez konieczności pokonywania drzwi z kontrolą 2022dostępu | **2022** | - | **TAK** |
| 45 | Toaleta dla OzN - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Zapewnienie kolorystyki podajnika mydła kontrastującej z kolorystyką ścian (LRV > 30) | **2022** | - | **TAK** |
| 46 | Toaleta dla OzN - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Montaż instalacji alarmowej | **2022** | - | **TAK** |
| 47 | Toaleta dla OzN - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Zapewnienie stabilnych uchwytów przy umywalce | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 48 | Toaleta dla OzN - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa  Zapewnienie baterii umywalkowej z przedłużoną wylewką i uchwytem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 49 | USC na parterze  Zapewnienie w pokoju opiekuna przewijaka dla dzieci z możliwością podjechania pod niego wózkiem, przewijaka dla dorosłych (np. leżankę), umywalkę z bieżącą ciepłą wodą oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 50 | Toaleta dla OzN na piętrze 5  Zapewnienie przed drzwiami do toalety przestrzeni manewrowej o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm wolnej od przeszkód. Możliwa jest przebudowa toalety  i wykonanie drzwi wejściowych od strony holu. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 51 | Toaleta dla OzN na piętrze 5  Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do toalety w stosunku do ściany, w której się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany lub opaski wokół otworu drzwiowego. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 52 | Toaleta dla OzN na piętrze 5  Montaż zamka przy drzwiach do toalety od strony wewnętrznej zamykanego uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób z niedowładem dłoni | **2023-2030** |  |  |
| 53 | Toaleta dla OzN na piętrze 5  Zapewnienie kolorystyki uchwytów przy misce ustępowej i umywalce kontrastującej z kolorystyką ścian (LRV > 30) | **2023-2030** | - | - |
| 54 | USC na parterze, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, piętro 5  Zapewnienie w pomieszczeniach socjalnych przy blacie roboczym i pod zlewem przestrzeni na podjazd wózka (szer. min. 80 cm i głęb. min. 60 cm) a pod szafkami stojącymi o wys. 25 cm | **2023-2030** | - | - |
| 55 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 56 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **18** | **Ul. DZIELNA 15** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **ZGN WOLA TERENOWY ZESPÓŁOBSŁUGI MIESZKAŃCÓW,,NOWOLIPKI,,**  **Ul. Nowolipki 16,**  **01-019 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie w rejonie wejścia do budynku przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce takie należy przewidzieć w odległości nie większej niż 10 m od drzwi, a jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się zwiększenie tej odległości do maksymalnie 50 m. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wykonanie zadaszenia ochraniającego drzwi do budynku i użytkowników przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo zadaszenie zapewni lepszą widoczność wejścia i ułatwi zlokalizowanie go przez osoby niedowidzące (możliwe jest zastosowanie np. markizy lub montaż płaszczyzny wykonanej ze szkła, opartej na konstrukcji stalowej lub podwieszanej na cięgnach). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 3 | Wyprofilowanie chodnika i zrównanie jego poziomu z progiem drzwi lub wykonanie podestu przed drzwiami do budynku. Przestrzeń przed drzwiami powinna mieć minimalne wymiary 150 x 150 cm poza obrysem otwierania skrzydeł drzwi. Podest na połączeniu z chodnikiem nie powinien mieć progów tylko łagodne spadki nie przekraczające 5% a jego nachylenie nie powinno być większe niż 2%. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 4 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszkleniach drzwi wejściowych, wspomagających osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Zapewnienie otwierania drzwi nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N;  w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zapewnić otwieranie mechaniczne (np. przy pomocy fotokomórki lub dobrze widocznego i opisanego przycisku). | **2022** | **TAK** | - |
| 6 | Zapewnienie, aby czynne skrzydła drzwi zewnętrznych i do przedsionka miały szerokość minimum 90 cm w świetle przejścia. Jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić jednoczesne otwieranie obydwu skrzydeł drzwi. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 7 | Zamontowanie na drzwiach do budynku z obu stron wygodnego i kontrastującego  z resztą stolarki uchwytu lub klamki w formie dźwigni | **2022** | - | **TAK** |
| 8 | Zamontowanie na drzwiach w przedsionku uchwytu kontrastującego z resztą stolarki | **2022** | - | **TAK** |
| 9 | Montaż przycisku wzywania pomocy na ścianie zewnętrznej przy drzwiach wejściowych - wysokość powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm od posadzki przy budynku (albo podestu po jego wykonaniu). Przycisk powinien kontrastować kolorystycznie z tłem i być oznaczony piktogramem z białym symbolem osoby na wózku na niebieskim tle (przycisk nie jest wymagany  w przypadku pełnego dostosowania wejścia do budynku dla OzN). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 10 | Usunięcie stopnia o wys. 7 cm znajdującego się w przedsionku za progiem drzwi zewnętrznych do budynku. Po likwidacji ww. stopnia posadzka przed drzwiami zewnętrznymi, w przedsionku i w holu powinna być na jednym poziomie. | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 11 | Zwiększenie powierzchni manewrowej w przedsionku przy wejściu do budynku. Możliwa jest likwidacja przedsionka i montaż kurtyny powietrznej albo przesunięcie w głąb budynku wewnętrznej ściany przedsionka wraz z drzwiami. W przypadku pozostawienia przedsionka odległość między drzwiami powinna być nie mniejsza niż 150 cm. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Zapewnienie blatu stanowiska obsługi klienta na wysokości nie przekraczającej 90 cm (przynajmniej na długości 90 cm); pod blatem należy zapewnić miejsce na nogi osoby na wózku - wolna przestrzeń o wysokości min. 70 cm, głębokości min. 60 cm  i długości min. 90 cm. | **2023-2030** | - | - |
| 13 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku obsługi klienta i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 14 | Zapewnienie w lokalu toalety dla OzN dostępnej dla wszystkich użytkowników  z przestrzeni komunikacji.  W toalecie należy zapewnić:  - przestrzeń manewrową o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm wolną od  przeszkód przed wejściem do toalety i wewnątrz pomieszczenia  - drzwi o szerokości w świetle przejścia min. 90 cm z podłużnym uchwytem lub  klamką w postaci dźwigni, wyróżniające się kolorystycznie od ściany i nie  wymagające do otwarcia siły przekraczającej 25N  - wolną przestrzeń z boku miski ustępowej umożliwiającą transfer boczny na miskę  o szerokości min. 90 cm.  - uchwyty przy misce ustępowej wystające min. 10 cm przed jej przednią krawędź  - uchwyty przy umywalce lub umywalkę z wbudowanymi uchwytami (należy wtedy  zadbać o solidne mocowanie umywalki do ściany)  - baterię przy umywalce z długą wylewką i przedłużonym uchwytem  - lustro na wysokości nie przekraczającej 90 cm od posadzki  - kolorystykę elementów wyposażenia kontrastująca ze ścianami (LRV>30)  - wieszaki na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m  - instalację alarmową | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 15 | Zapewnienie w lokalu pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | **-** |
| 16 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 17 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |
| **19** | **Ul. DZIELNA 78** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA DZIELNA, Ul. Dzielna 78/73,**  **01-029 Warszawa. (Zwrócono się z wnioskiem o działania w zakresie podniesienia dostępności)** |
| 1 | Wykonanie w rejonie wejścia do budynku przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce takie należy przewidzieć w odległości nie większej niż 10 m od drzwi, a jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się zwiększenie tej odległości do maksymalnie 50 m.  Miejsce postojowe dla OzN powinno być wykonane na poziomie przylegającego chodnika lub pomiędzy poziomem miejsca i chodnika należy wykonać rampę dla osób na wózkach. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wykonanie fakturowych pasów ostrzegawczych przed i za pochyłym odcinkiem pochylni przy wejściu głównym | **2022** | - | - |
| 3 | Wykonanie oznaczenia kontrastowego na krawędzi najwyższego stopnia schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Montaż uchwytu przy schodach zewnętrznych w odległości minimum 5 cm od ściany, przy której się znajduje; oba uchwyty powinny wystawać min. 30 poza obrys najniższego stopnia schodów | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 5 | Usunięcie lub wymiana wycieraczki przed drzwiami do budynku. Powierzchnia wycieraczki powinna być na jednym poziomie z posadzką a otwory mieć wymiar nie większy niż 2 cm (zalecane 1 cm). | **2022** | - | **TAK** |
| 6 | Obniżenie domofonu przy głównych drzwiach do budynku – wysokość urządzenia od nawierzchni spocznika powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm, dostępnej dla osób na wózkach | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 7 | Zapewnienie pod blatem recepcji/ochrony miejsca na nogi osoby na wózku  o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm | **2023-2030** | - | - |
| 8 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 9 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w obu biegach schodów prowadzących do kondygnacji podziemnej | **2022** | **TAK** | - |
| 10 | Zapewnienie dostępu alternatywnego, polegającego np. na wprowadzeniu takiej organizacji funkcjonowania obiektu, która zapewni przestrzeń, pracowników  i procedury umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami na parterze (brak windy i możliwości dotarcia użytkowników na wózkach na kondygnację podziemną). Obsługa ta powinna zawierać pełen zakres oferowanych usług. | **2022** |  |  |
| 11 | Zapewnienie przed wejściem do toalety dla OzN przestrzeni manewrowej  o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm wolnej od przeszkód (np. usunięcie stojącej drabiny) | **2022** | - | **TAK** |
| 12 | Obniżenie łącznika oświetlenia przy wejściu do toalety dla OzN do wysokości nie przekraczającej 110 cm i wyróżnienie go kolorystyczne w stosunku do ściany, na której się znajduje | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 13 | Montaż dolnej krawędzi lustra przy umywalce w toalecie dla OzN na wysokości nie przekraczającej 90 cm od posadzki | **2023-2030** | - | - |
| 14 | Montaż w toalecie dla OzN wieszaków na ubrania na wys. 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | - |
| 15 | Montaż w toalecie dla OzN instalacji alarmowej | **2022** | - | **TAK** |
| 16 | Montaż przy drzwiach toalety dla OzN zamka zamykanego od strony wewnętrznej uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób  z niedowładem dłoni | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 17 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 18 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20** | **Ul. FLISA 6** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | **POŻĄDANE** | **Obiekt wynajmowany**  **WE CARE SP. Z O.O.**  **Pl. Konesera 2,**  **03-736 Warszawa.** |
| 1 | Prawidłowe oznaczenie pionowe i poziome dwóch istniejących miejsc postojowych dla OzN:  - pionowe: znak D-18 (biała litera „P” na niebieskim tle) i tabliczka T-29,  - poziome: znak P-18 lub P-20 z symbolem P-24 na niebieskim tle. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 2 | Wykonanie miejsc postojowych dla OzN na poziomie przylegającego chodnika lub wykonanie rampy pomiędzy poziomem miejsc i chodnikiem umożliwiającej przejazd osób na wózkach | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 3 | Przycięcie krzewów rosnących wzdłuż dojścia do głównych drzwi do budynku od strony miejsc postojowych dla OzN i umożliwienie wymijania się użytkowników,  w tym osób na wózkach | **2022** | - | **TAK** |
| 4 | Wykonanie znaków kierunkowych prowadzących do głównego wejścia do budynku od strony dojścia i miejsc postojowych dla OzN | **2022** | - | **TAK** |
| 5 | Zapewnienie lżejszego otwierania drzwi wejściowych zewnętrznych. Siła wymagana do otwarcia nie powinna przekraczać 25 N | **2022** | **TAK** | - |
| 6 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach głównych drzwi wejściowych do budynku w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć np. dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m a kontrast kolorystyczny pomiędzy oznaczeniami i nawierzchnią szklaną powinien wynosić min. 60 LRV. | **2022** | - | **TAK** |
| 7 | Zapewnienie w rejonie stanowiska recepcji/ochrony kompetentnej osoby udzielającej informacji dla OzN dotyczących położenia pomieszczeń w budynku | **2022** | **TAK** | - |
| 8 | Instalacja pętli indukcyjnych przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym i sali obsługi klienta na piętrze 1 oraz oznaczenie ich dobrze widocznymi piktogramami | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 9 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do pomieszczeń i ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV).  Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym  z kolorem ściany a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. Do rozważenia też inne rozwiązania wspomagające osoby niedowidzące, ale współgrające z charakterem wnętrz. | **2023-2030** | - | - |
| 10 | Zapewnienie w salach obsługi na piętrze formularzy na stojakach na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki, dostępnej dla osób na wózkach i niskich | **2022** | - | **TAK** |
| 11 | Zapewnienie, aby kolejkomat i urządzenie płatnicze na piętrze miały formę uniemożliwiającą podjechanie pod nie wózkiem a monitory, klawiatury i/lub przyciski były zamontowane na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 12 | Obniżenie w przestrzeniach komunikacji czytników instalacji dostępu do wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 13 | Zamiana małych uchwytów w drzwiach do części pomieszczeń biurowych na piętrze 1 na klamki w formie dźwigni, wskazane dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niedowładem dłoni | **2022** | - | **TAK** |
| 14 | Montaż na korytarzach i w pomieszczeniach łączników oświetlenia i gniazd elektrycznych w kolorze kontrastującym ze ścianami na których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 15 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu w klatce schodowej. Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty), być wykonane na powierzchniach poziomych i pionowych oraz posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | - |
| 16 | Zróżnicowanie kolorystyczne drzwi do toalet dla OzN na parterze i piętrze 1 oraz ścian, w których się znajdują (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). Możliwe jest wykonanie całej powierzchni drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ściany  a także samych ościeżnic lub opasek wokół otworów drzwiowych. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 17 | Montaż zamka przy drzwiach w obu toaletach dla OzN od strony wewnętrznej zamykanego uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób z niedowładem dłoni | **2023-2030** | **TAK** | - |
| 18 | Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzką i ścianami w obu toaletach dla OzN na parterze i piętrze 1 | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 19 | Zapewnienie w obu toaletach dla OzN na parterze i piętrze 1 przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej przynajmniej z jednej strony - minimalny odstęp pomiędzy boczną krawędzią miski ustępowej i ścianą 90 cm. Można to osiągnąć np. poprzez zmianę lokalizacji umywalki. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 20 | Zapewnienie w obu toaletach dla OzN uchwytów przy umywalce z obu stron | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 21 | Montaż w obu toaletach dla OzN wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | **TAK** |
| 22 | Zapewnienie w pomieszczeniach socjalnych przy blacie roboczym i pod zlewem przestrzeni na podjazd wózka (szer. min. 80 cm i głęb. min. 60 cm) a pod szafkami stojącymi o wys. 25 cm | **2023-2030** | - | - |
| 23 | Zapewnienie w pokoju opiekuna przewijaka dla dzieci z możliwością podjechania pod niego wózkiem, przewijaka dla dorosłych (np. leżankę), umywalkę z bieżącą ciepłą wodą oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | - | **TAK** |
| 24 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | - |
| 25 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | **TAK** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Ul. NOWY ŚWIAT 18/20** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | | **POŻĄDANE** | **ZGN ŚRÓDMIEŚCIE -ADK 5 Ul. K. I. Gałczyńskiego 12A, 00-362 Warszawa.** |
| 1 | Zapewnienie miejsca postojowego dla OzN na tyłach budynku bezpośrednio przy ciągu pieszym - np. lokalizacja miejsca przy dojściu do chodnika między stanowiskami i obniżonym krawężniku | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 2 | Wykończenie dwóch miejsc postojowych dla OzN przy ul. Smolnej równiejszą niż obecnie nawierzchnią, pozwalającą na przejazd osoby na wózku - np. równo ułożoną kostką granitową o niewielkich fugach i nawierzchniach ciętych (a nie łupanych). | **2023-2030** | - | | - |
| 3 | Zapewnienie równej nawierzchni dojścia od miejsca postojowego dla OzN na tyłach Urzędu do furtki przy wejściu na dziedziniec od strony północnej. Dojście powinno być wykonane z elementów o równych i nieśliskich powierzchniach, dostosowanych estetycznie do zabytkowego charakteru budynku - np. płomieniowanych płyt granitowych. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 4 | Wykonanie i oznaczenie przejścia dla pieszych przy ul. Smolnej prowadzącego przez dojazd do parkingu na tyłach Urzędu. Przejście być wykonane z elementów o równej i nieśliskiej nawierzchni - np. płomieniowanych płyt granitowych lub kostki kamiennej o niewielkich fugach i nawierzchniach ciętych (nie łupanych). | **2023-2030** | - | | - |
| 5 | Zapewnienie równej nawierzchni na pochylni przy głównym wejściu do budynku. Nachylona płaszczyzna powinna być wykonana z elementów o równej i nieśliskiej nawierzchni - np. płomieniowanych płyt granitowych lub kostki kamiennej  o niewielkich fugach i nawierzchniach ciętych (nie łupanych). | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 6 | Wymiana wycieraczki przed drzwiami do budynku na pełną, nie posiadającą otworów o średnicy lub innym wymiarze przekraczającym 2 cm i wykończoną równo z poziomem posadzki | **2022** | - | | **TAK** |
| 7 | Zapewnienie skrzydła czynnego otwieranego ręcznie o szerokości minimum 90 cm lub wyposażenie drzwi w siłowniki i montaż zewnętrznego przycisku otwierającego mechanicznie jednocześnie obydwa skrzydła drzwi | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 8 | Likwidacja progu w obu drzwiach zewnętrznych od strony parkingu. Jeżeli z przyczyn technicznych konieczne jest zachowanie progu, jego wysokość nie powinna przekraczać 5 mm. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 9 | Zamontowanie wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki  w formie dźwigni od strony zewnętrznej przy obu drzwiach od strony parkingu. | **2023-2030** |  | |  |
| 10 | Montaż przy obu drzwiach zewnętrznych od strony parkingu urządzeń kontroli dostępu na wysokości w przedziale od 80 do 110 cm | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 11 | Obniżenie fragmentu blatu przy stanowisku recepcji na długości min. 90 cm do wysokości 90 cm i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku o wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm. | **2023-2030** | - | | - |
| 12 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku. Tablica powinna być łatwa do odnalezienia po wejściu do holu. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu a L oznacza odległość od tekstu. | **2022** | **TAK** | | **-** |
| 13 | Przy recepcji należy zainstalować pętlę indukcyjną i oznaczyć ją dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | **TAK** | | **-** |
| 14 | Zapewnienie minimalnej szerokości korytarzy, umożliwiającej swobodne przejechanie osoby na wózku, tj. nie mniejszej niż 120 cm. Wskazane jest usuniecie części elementów wyposażenia lub zmiana ich lokalizacji tak, by umożliwić swobodne mijanie się użytkowników. | **2022** | - | | **TAK** |
| 15 | Usuniecie ławy stojącej przed dźwigiem windowym na parterze i zapewnienie wymaganej przepisami technicznymi przestrzeni manewrowej | **2022** | - | | **TAK** |
| 16 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na szklanej ścianie i drzwiach do pokoju spotkań na pierwszym piętrze w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | **TAK** | | **-** |
| 17 | Obniżenie łączników oświetlenia i czytników kontroli dostępu na korytarzach do wysokości nie przekraczającej 1,1 m. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 18 | Wykonanie balustrad przy schodach w holu wejściowym, umożliwiających wygodne korzystanie ze schodów z obu stron. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 19 | Wykonanie pochwytu przy schodach do kondygnacji podziemnej przynajmniej  z jednej strony, umożliwiającego bezpieczne korzystanie ze schodów | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 20 | Przebudowa ściany przed dźwigiem windowym w holu wejściowym na parterze. Przestrzeń przed drzwiami do dźwigu powinna mieć wymiary minimum 150 x 150 cm i umożliwiać manewrowanie i wejście do windy osobom na wózkach. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 21 | Montaż nowej kabiny windowej o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m, które umożliwią osobie na wózku obrót o 90 stopni, konieczny by przejść przez drzwi w prostopadłych ścianach wagonika. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 22 | Lokalizacja wewnętrznego panelu sterującego w kabinie windowej min. 50 cm od narożnika, w miejscu, do którego może podjechać osoba na wózku. Panel  z przyciskami powinien kontrastować ze ścianą, na której się znajduje a przycisk parteru (kondygnacja „0”) powinien być wyraźnie wyróżniony kolorystycznie  i gabarytowo. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 23 | Wykonanie lub uruchomienie informacji głosowej w kabinie i na zewnątrz szybu informującej o przyjeździe wagonika na kondygnację, numerze i funkcji kondygnacji, kierunku jazdy (góra-dół) a także otwieraniu i zamykaniu drzwi | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 24 | Zapewnienie lekkiego otwierania drzwi do toalety dla OzN, nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N - możliwe jest wyregulowanie samozamykacza lub całkowite jego usunięcie | **2022** | **TAK** | | - |
| 25 | Obniżenie łącznika oświetlenia toalety dla OzN od strony korytarza do wysokości maks. 1,1 m od posadzki | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 26 | Montaż zamka przy drzwiach do toalety dla OzN od strony wewnętrznej zamykanego uchwytem w kształcie małej klamki lub szerokiego i płaskiego, wygodnego dla osób  z niedowładem dłoni | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 27 | Zmiana lokalizacji podajnika papieru w toalecie dla OzN i umieszczenie go na ścianie z boku miski ustępowej w miejscu łatwo dostępnym | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 28 | Usunięcie kosza na odpady w toalecie dla OzN z przestrzeni transferu bocznego na miskę ustępową | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 29 | Zapewnienie w toalecie dla OzN kontrastu kolorystycznego pomiędzy posadzkami  i ścianami (w przypadku braku takiej możliwości, możliwe jest zastosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 30 | Montaż w toalecie dla OzN wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | | **TAK** |
| 31 | Montaż w toalecie dla OzN instalacji alarmowej | **2022** | - | | **TAK** |
| 32 | Zapewnienie przy blacie roboczym i pod zlewem w pomieszczeniach socjalnych przestrzeni na podjazd wózka (szer. min. 80 cm i głęb. min. 60 cm) a pod szafkami stojącymi o wys. 25 cm. | **2023-2030** | - | | - |
| 33 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w umywalkę z ciepłą wodą, przewijak dla dzieci i przewijak dla dorosłych (ew. leżankę) oraz powiększony kosz na odpady. Optymalna lokalizacja na parterze w rejonie holu przy wejściu głównym. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 34 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | | - |
| 35 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| **22** | **Pl. BANKOWY 2** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | | **POŻĄDANE** | **CORP SP. Z O. O.**  **Pl. Bankowy 2,**  **00-950 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie i oznaczenie pionowe i poziome przynamniej jednego miejsca postojowego dla OzN w rejonie wejścia do budynku (najlepiej nie dalej niż 10 m).  (miejsce postojowe należy wykonać przy wejściu, które ostatecznie - po zaproponowanych zmianach w rozdziale „WEJŚCIA” - zostanie uznane za dostępne dla OzN). | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 2 | Przebudowa pochylni od strony al. Solidarności. Należy kierować się następującymi wskazaniami:  - oznaczenie dotykowe i kolorystyczne przed i za pochylnią (pasy powinny mieć  szerokość 30-50 cm i być oddalone 30 cm od krawędzi pochyłych odcinków),  - spadek pochylni maks. 6% (obecnie dolny odcinek ma dwa różne nachylenia)  - balustrada z obu stron i wyposażona w dwa pochwyty na wys. 75 i 90 cm,  - pochwyty powinny wystawać min. 30 cm poza obrys pochyłego odcinka pochylni,  - odległość między pochwytami 100-110 cm,  - pochwyty o średnicy 3,5-4,5 cm odsunięte 20od ściany o min. 5 cm. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 3 | Zapewnienie pomiędzy pochylnią i wejściem do budynku dojścia pozbawionego przeszkód - w tym stolików dla konsumentów należących do lokalu użytkowego. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 4 | Zapewnienie znaków graficznych pokazujących drogę do wejścia dla OzN  (w szczególności na dolnym początku pochylni). | **2022** | - | | **TAK** |
| 5 | Główne wejścia od strony pl. Bankowego  Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni zewnętrznych na płaszczyznach poziomych i pionowych | **2022** | - | | **TAK** |
| 6 | Główne wejścia od strony pl. Bankowego  Wykonanie wyraźniejszych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi wejściowych zewnętrznych i w przedsionku, w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | | **TAK** |
| 7 | Wejście do budynku dla OzN  Należy zapewnić poziomą nawierzchnię przed drzwiami do budynku, nie przekraczającą 2%, o wymiarach minimum 150 x 150 cm poza obrysem otwierania drzwi. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 8 | Wejście do budynku dla OzN  Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi wejściowych, w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | | **TAK** |
| 9 | Wejście do budynku dla OzN  Montaż przy wejściu urządzenia służącego do przywołania pomocy. Urządzenie należy mocować tak, by przycisk lub klawisze znajdowały się na wysokości 0,8-1,1 m. Urządzenie powinno mieć kolorystykę wyróżniającą je z tła (np. ściany) oraz klawisze wyróżniające się kontrastowo z tła panelu, na którym się znajdują.  Wskazane jest zastosowanie urządzenia wyposażonego w wyświetlacz tekstu dla użytkowników z trudnościami w słyszeniu. W przypadku zastosowania takiego urządzenia należy wyposażyć je w potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku, potwierdzenie dźwiękowe i wizualne funkcji otwierania zamka oraz klawisze oznakowane cyframi wypukłymi. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 10 | Wejście do budynku dla OzN  Montaż przy drzwiach zadaszenia chroniącego użytkowników przed opadami atmosferycznymi | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 11 | Wejścia do budynku od pl. Bankowego i od ul. Tłomackie  Wykonanie wyraźniejszych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | | **TAK** |
| 12 | Wejście do budynku od ul. Tłomackie  Zamontowanie wygodnego i kontrastującego z resztą stolarki uchwytu lub klamki  w formie dźwigni od strony zewnętrznej na drzwiach uchylnych od ul. Tłomackie. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 13 | Wejście do budynku od ul. Tłomackie  Zamontowanie przy drzwiach uchylnych urządzenia służącego do mechanicznego otwierania skrzydła drzwi | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 14 | Wejścia do budynku od pl. Bankowego i od ul. Tłomackie  Oznaczenie obu wejść ogólnie przyjętym piktogramem z symbolem osoby na wózku | **2022** | - | | **TAK** |
| 15 | Przebudowa fragmentu blatu recepcji/ochrony przy wejściu głównym na parterze  i zapewnienie pod nim miejsca na nogi osoby na wózku o długości min. 90 cm, wysokości min. 70 cm i głębokości min. 60 cm | **2023-2030** | - | | - |
| 16 | Instalacja pętli indukcyjnej przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym na parterze i oznaczenie jej dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 17 | Zabezpieczenie przestrzeni pod ukośnymi elementami konstrukcyjnymi na korytarzach na piętrach, które stanowią zagrożenie dla osób niewidomych - np. przy pomocy barierek lub elementów wyposażenia | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 18 | Wykonanie wyraźnych oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach drzwi pomiędzy holami windowymi i korytarzami na piętrach w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2022** | - | | **TAK** |
| 19 | Zabezpieczenie stałego zamykania drzwi pomiędzy holami windowymi  i korytarzami na piętrach tak, by nie stanowiły bariery dla osób (szczególnie niedowidzących) idących korytarzem | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 20 | Zmiana wykończenia posadzki w holach windowych tak, by powierzchnia podłogi miała jednolitą barwę, bez wzorów lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od LRV=20 | **2023-2030** | - | | - |
| 21 | Obniżenie łączników oświetlenia, elementów systemów dostępu oraz klawiatur  i wieszaków z kluczami w dyspozytorach kluczy do wysokości nie przekraczającej 1,1 m | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 22 | Instalacja pętli indukcyjnych w wybranych pomieszczeniach na piętrach  i oznaczenie ich dobrze widocznym piktogramem | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 23 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w obu biegach schodowych w holu wejściowym na parterze (na powierzchniach poziomych i pionowych). Oznaczenia powinny odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników (najlepiej kolor żółty) i posiadać antypoślizgową, szorstką nawierzchnię. | **2022** | **TAK** | | - |
| 24 | Montaż dodatkowego pochwytu od strony ściany przy schodach w holu na parterze od strony południowej. Pochwyt powinien wystawać min. 30 cm poza obrys skrajnych stopni w biegu. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 25 | Zapewnienie możliwości otwarcia drzwi od strony klatek schodowych na poszczególnych piętrach lub możliwości poinformowania administracji budynku  o zamiarze opuszczenia klatki schodowej i zdalne otwarcie drzwi | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 26 | Obniżenie przynajmniej jednego zewnętrznego panelu przyzywowego z przyciskami na każdym piętrze do wysokości 80-110 cm | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 27 | Zapewnienie w przynajmniej jednym dźwigu windowym drzwi o szerokości minimum 90 cm (jeżeli drzwi zostaną poszerzone tylko w jednym dźwigu należy go oznaczyć stosownym piktogramem) | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 28 | Zmiana lokalizacji wewnętrznego panelu sterującego i montaż panelu min. 50 cm od narożnika kabiny w przynajmniej jednym dźwigu windowym. Wysokość przycisków nie powinna przekraczać 110 cm. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 29 | Wykonanie wewnętrznego panelu sterującego z przyciskami lub samych przycisków tak, by kontrastowały ze ścianą kabiny, na której się znajdują w przynajmniej jednym dźwigu windowym | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 30 | Wykończenie przycisku parteru (kondygnacja „0”) na panelach sterujących  w kabinach tak, by był wyróżniony kolorystycznie i/lub gabarytowo | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 31 | Obniżenie w kabinach poręczy do wysokości 90 cm od podłogi i zapewnienie dolnej krawędzi luster na wysokości nie większej niż 40 cm w stosunku do podłogi w kabinie w przynajmniej jednym dźwigu windowym | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 32 | Zapewnienie w kabinach informacji głosowej informującej osoby niedowidzące  i niewidome o numerze kondygnacji i kierunku jazdy windy | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 33 | Montaż windy przy schodach w holu od strony południowej, łączącej dolny i górne poziom parteru - np. w miejscu obecnego miejsca odpoczynku z kanapami  i stolikiem. Pozwoli to na wykorzystanie dwóch południowych wejść do budynku, które są dostępne dla osób na wózkach z poziomu terenu i zapewnienie tą drogą dostępu do recepcji i na wyższe kondygnacje należące do Urzędu.  Parametry dźwigu w tekście powyżej. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 34 | Toalety dla OzN na piętrach 3, 6, 14 i 23  Obniżenie łączników oświetlenia do wysokości maks. 1,1 m od posadzki we wszystkich toaletach dla OzN, gdzie wysokość jest większa | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 35 | Toalety dla OzN na piętrach 3, 6, 14 i 23  Zapewnienie przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej o szerokości min. 90 cm (np. zmiana lokalizacji znajdującej się w tej przestrzeni umywalki lub samej miski ustępowej) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 36 | Toalety dla OzN na piętrach 3, 6, 14 i 23  Zapewnienie stabilnych uchwytów przy misce ustępowej. Uchwyty powinny:  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - od strony ściany mieć formę kątową,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 37 | Toalety dla OzN na piętrach 3, 6, 14 i 23  Zapewnienie kolorystyki elementów wyposażenia kontrastującej z kolorystyką ścian (LRV > 30) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 38 | Toalety dla OzN na piętrach 3, 6, 14 i 23  Montaż instalacji alarmowych | **2022** | - | | **TAK** |
| 39 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Zapewnienie w toaletach dla OzN misek ustępowych o długości min. 70 cm | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 40 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Zapewnienie stabilnych uchwytów przy misce ustępowej. Uchwyty powinny:  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowane w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowane na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - od strony ściany mieć formę kątową,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - kolor uchwytów powinien odróżniać się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 41 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Zapewnienie stabilnych uchwytów przy umywalkach | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 42 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Obniżenie suszarek do rąk i podajników ręczników do wysokości maks. 1,1 m od posadzki | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 43 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Obniżenie dolnych krawędzi luster do wysokości maks. 0,9 m od posadzki | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 44 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Zapewnienie baterii z przedłużonym uchwytem przy umywalkach | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 45 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Zapewnienie kolorystyki elementów wyposażenia kontrastującej z kolorystyką ścian (LRV > 30) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 46 | Toalety dla OzN na piętrach 16, 21 i 22  Montaż instalacji alarmowych | **2022** | - | | **TAK** |
| 47 | Zapewnienie w pokoju opiekuna na 14 piętrze umywalki z ciepłą wodą, przewijaka dla dorosłych (ew. leżankę) oraz powiększonego kosza na odpady | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 48 | Zapewnienie umeblowania umożliwiającego podjechanie wózkiem  w pomieszczeniach socjalnych | **2023-2030** | - | | - |
| 49 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 50 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| **23** | **Pl. DEFILAD 1** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | | **POŻĄDANE** | **ZARZĄD PKiN**  **Pl. Defilad 1,**  **00-901 Warszaw.** |
| 1 | Zapewnienie równej nawierzchni 3 istniejących miejsc postojowych dla OzN  w rejonie wejścia do budynku od strony ul. Marszałkowskiej | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 2 | Zapewnienie dojść pomiędzy miejscami postojowymi dla OzN i wejściem do budynku, umożliwiających przejazd osób na wózkach. Dojścia te powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 150 cm, być równe (tj. nie posiadać różnic wysokości  i odstępów większych niż 2 cm) i nieśliskie.  Dojścia do budynku nie powinny prowadzić przez jezdnię - jeżeli jest to niemożliwe w miejscach przejść przez ciągi ruchu kołowego należy zapewnić przejścia dla pieszych i oznaczyć je poziomymi i pionowymi znakami. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 3 | Zapewnienie i prawidłowe oznaczenie dwóch miejsc postojowych dla OzN na dziedzińcu wewnętrznym w rejonie wejścia do budynku.  Miejsca powinny być ogólnodostępne a informacja o nich powinna być dostępna na stronie internetowej oraz w rejonie dojazdu od ul. E. Plater w postaci piktogramów i znaków kierunkowych. | **2023-2030** |  | |  |
| 4 | Zapewnienie automatów płatniczych mających formę umożliwiającą wygodne korzystanie przez osoby na wózkach: przestrzeń na nogi powinna mieć wysokość min. 70 cm, szerokość min. 90 cm a głębokość min. 60 cm. Ekran i elementy służące do obsługi urządzenia powinny być umieszczone na wysokości 80-110 cm (dopuszczalne jest umieszczenie ekranu na innej wysokości, jeśli spełniony jest warunek dobrej widoczności zarówno z poziomu osoby siedzącej jak i stojącej).  Wymagane jest stosowanie przycisków klawiszowych lub sensorowych (dotykowych na ekranie) z nakładką - dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i niedowładem kończyn górnych. Zaleca się stosowanie automatów udźwiękowionych i wyposażonych w gniazdo słuchawkowe, odpowiednio oznaczone dotykowo. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 5 | Wykonanie na placu przed wejściem do budynku od strony ul. Marszałkowskiej ścieżek dotykowych lub innych elementów prowadzących wspomagających osoby niewidome posługujące się laską na dojściu do wejścia | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 6 | Naprawa schodów terenowych od strony wschodniej - odtworzenie geometrii stopni na całej długości i wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach stopni. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 7 | Wykonanie prawidłowych oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszego  i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych przed wejściem do budynku od strony ul. Marszałkowskiej - oznaczenia powinny być mocowane na pionowych i poziomych powierzchniach przy krawędziach | **2022** | - | | **TAK** |
| 8 | Wykonanie oznaczeń dotykowych w miejscu obecnych żółtych linii znajdujących się na posadzce przed biegami schodów na dole i górze. | **2023-2030** | - | | - |
| 9 | Wykonanie balustrad lub samych pochwytów wspomagających osoby  z ograniczeniami mobilności co najmniej po obu stronach schodów zewnętrznych. Pochwyty powinny wystawać o min. 30 cm poza obrys skrajnych stopni w biegu. Wskazane jest wykonanie dodatkowo dwóch balustrad/pochwytów w środku szerokości biegów oraz zapewnienie pochwytów na dwóch wysokościach (75 - 90 cm), umożliwiających korzystanie przez użytkowników o różnym wzroście. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 10 | Kolorystyczne oznaczenie fragmentu posadzki przed drzwiami do windy, ułatwiające korzystanie z windy osobom z dysfunkcją wzroku | **2022** | - | | - |
| 11 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na obramowaniu wejść do windy zewnętrznej  i jej szklanych drzwiach. Przeszklenia należy oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | | **TAK** |
| 12 | Wyposażenie skrajnych drzwi do budynku (od strony zewnętrznej windy)  w możliwość otwierania automatycznego - przy pomocy czujnika ruchu lub zewnętrznego przycisku dostępnego dla wszystkich użytkowników, w tym OzN. Wysokość przycisku powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm od posadzki a urządzenie kontrastować kolorystycznie z tłem, na którym się znajduje. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 13 | Wymiana lub zmiana kolorystyki uchwytów przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku tak, by ich kolor kontrastował z resztą stolarki | **222** | - | | - |
| 14 | Likwidacja progów w drzwiach zewnętrznych - jeżeli z przyczyn technicznych konieczne jest zachowanie progu, jego wysokość nie powinna przekraczać 5 mm | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 15 | Przebudowa pochylni przy wejściu od strony dziedzińca polegająca na:  - powiększeniu górnego spocznika (minimalna przestrzeń 150 x 150 cm poza  obrysem drzwi zewnętrznych),  - zmniejszeniu nachylenia pochylni do maks. 4-5% (przy którym nie są wymagane  obustronne poręcze i obligatoryjna odległość między nimi wynosząca od 1,0 m do  1,1 m). | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 16 | Wykonanie fakturowych pasów ostrzegawczych przed pochyłym odcinkiem pochylni z obu stron. Pasy powinny mieć szerokość 30-50 cm i być oddalone 30 cm od krawędzi pochyłych odcinków. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 17 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na przeszkleniach wewnętrznych drzwi  w przedsionku w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | | **TAK** |
| 18 | Zapewnienie w holu na parterze tablicy informacyjnej opisującej położenie podstawowych pomieszczeń w budynku i umieszczenie jej w miejscu łatwym do odnalezienia. Środkowa część tablicy powinna się znajdować na wysokości 1,2-1,6 m od posadzki. Oznaczenia i informacje pisemne, literowe i graficzne powinny być skontrastowane kolorystycznie z tłem (LRV min. 60). Przy tablicy należy zastosować możliwie duże wielkości liter. Wysokość tekstu należy obliczać na podstawie wzoru: HT=0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza wysokość tekstu a L oznacza odległość od tekstu. | **2022** | - | | **TAK** |
| 19 | Zapewnienie, aby urządzenia płatnicze, kolejkomaty i dystrybutory z napojami miały formę uniemożliwiającą podjechanie pod nie wózkiem a monitory, klawiatury i/lub przyciski były zamontowane na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 20 | Instalacja pętli indukcyjnych przy stanowiskach informacji, kasach, salach obsługi klienta i wybranych pomieszczeniach oraz oznaczenie ich dobrze widocznymi piktogramami | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 21 | Zmiana lokalizacji umeblowania w wewnętrznym korytarzu do Kancelarii w pokoju 1913. Przed wejściem do pomieszczenia należy zapewnić przestrzeń manewrową  o wymiarach min. 150 x 150 cm a przy drzwiach od strony klamki pozostawić wolną przestrzeń o szerokości min. 60 cm. | **2022** | **TAK** | | - |
| 22 | Zapewnienie stałego otwarcia obu skrzydeł drzwi pomiędzy holami windowymi  i korytarzami, i zapewnienie szerokości przejścia o szerokości min. 90 cm.  W przypadku, gdy w związku z konieczną kontrolą dostępu drzwi muszą być zamykane, należy zapewnić możliwość łatwego i samodzielnego otwierania obu skrzydeł przez osobę na wózku. | **2022** | **TAK** | | - |
| 23 | Wykonanie kontrastowych oznaczeń na przeszklonych drzwiach pomiędzy holami windowymi i korytarzami w celu umożliwienia ich łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące. Przeszklenia oznaczyć dwoma pasami lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m (kontrast kolorystyczny minimum 60 LRV). | **2022** | - | | **TAK** |
| 24 | Zapewnienie łatwego i samodzielnego otwarcia obu skrzydeł drzwi do pokoi biurowych (w szczególności związanych z obsługą klienta) i zapewnienie szerokości przejścia o szerokości min. 90 cm, wymaganej dla osób na wózkach | **2022** | **TAK** | | - |
| 25 | Usunięcie luster stanowiących wykończenie skrzydeł drzwi do pokoju 1916 na piętrze 19 i wykończone ich w sposób analogiczny do pozostałych drzwi | **2022** | - | | **TAK** |
| 26 | Obniżenie domofonów i klawiatur kontroli dostępu do pomieszczeń do wysokości nie przekraczającej 1,1 m | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 27 | Obniżenie klawiatur i wieszaków z kluczami w dyspozytorach kluczy do wysokości nie przekraczającej 1,1 m | **2023-2030** | - | | - |
| 28 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni  w każdym biegu w klatkach schodowych i na schodach w holu wejściowym. Oznaczenia powinny być wykonane na płaszczyznach poziomych i pionowych przy krawędzi stopni i odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników. Ze względu na formalny i zabytkowy charakter budynku oznaczenia powinny współgrać z istniejącym stylem wykończenia schodów. | **2022** | - | | **TAK** |
| 29 | Wykonanie pochwytów po obu stronach schodów prowadzących w górę na poziom wysokiego parteru w głównym holu wejściowym. Wskazane jest, aby pochwyty były mocowane na dwóch wysokościach 75 i 90 cm i wystawały minimum 30 cm poza obrys ostatnich stopni w biegu. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 30 | Zmiana kolorystyki pochwytu przy schodach w holu wejściowym prowadzących  w dół na poziom 1. Pochwyt powinien być skontrastowany ze ścianą, na tle której się znajduje (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV). | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 31 | Obniżenie przynajmniej jednego zewnętrznego panelu przyzywowego z przyciskami przy drzwiach do wind na każdym piętrze do wysokości 80-110 cm | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 32 | Zmiana lokalizacji wewnętrznego panelu sterującego i montaż panelu min. 50 cm od narożnika kabiny w przynajmniej jednym dźwigu windowym obsługującym wszystkie dostępne kondygnacje. Wysokość przycisków powinna mieścić się w przedziale 80-110 cm. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 33 | Wykonanie wewnętrznego panelu sterującego z przyciskami lub samych przycisków tak, by kontrastowały ze ścianą kabiny, na której się znajdują w przynajmniej jednym dźwigu windowym obsługującym wszystkie dostępne kondygnacje | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 34 | Wykończenie przycisku parteru (kondygnacja „0”) na panelach sterujących  w kabinach tak, by był wyróżniony kolorystycznie i gabarytowo | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 35 | Zapewnienie w kabinach informacji głosowej informującej osoby niedowidzące  i niewidome o numerze kondygnacji i kierunku jazdy windy | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 36 | Montaż dźwigu windowego przy wejściu od strony ul. Marszałkowskiej, łączącej poziom drzwi do budynku i holu wejściowego oraz poziom wysokiego parteru  i kondygnacji na poziomie 1.  Dźwig windowy dostępny dla OzN powinien mieć:   * kabinę dźwigową o wymiarach min. 110x140 cm (wskazane są 110 x 210 cm), dla kabiny dostępnej z krótszego boku i przelotowej lub min. 150x160 cm dla kabiny kątowej. * kolorystyczne oznaczenie fragmentu posadzki przed drzwiami do windy, ułatwiające korzystanie z windy osobom z dysfunkcją wzroku, * kolorystyczne oznaczenie drzwi do windy (ew. glifów i obramowań otworów wejściowych) tak, by wyraźnie odróżniały się od ścian; szklane drzwi należy oznaczyć kontrastowo: dwoma pasami (min. LRV 60) lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szer. 0,1 m, * wyposażenie drzwi do windy w czujniki kontrolujące zamykanie; czujniki powinny reagować na osoby poruszające się na wózkach i niskie, * wskaźnik kierunku jazdy na zewnątrz szybu - wizualnego i dźwiękowego  - informującego o przyjeździe kabiny na przystanek i kierunku jazdy, * przyciski klawiszowe - wygodne dla osób z ograniczeniami manualnymi  i tablicę przyzywową wyodrębnioną wizualnie na tle ściany i umieszczoną na wysokości od 80 do 110 cm, * panel wewnętrzny windy, który powinien być odsunięty od narożnika wagonika na odległość min. 50 cm, umożliwiając używanie przycisków przez osoby na wózkach, * przycisk kondygnacji „0”, który powinien być wyróżniony dotykowo (np. większy lub bardziej wystający niż pozostałe) oraz kolorystycznie, * przyciski, które powinny mieć średnicę lub długość krótszego boku nie mniejszą niż 2 cm, ułatwiając wciśnięcie przycisku przez osoby  z niepełnosprawnością manualną, * lustro, które powinno być na ścianie naprzeciw wejścia; dolna krawędź nie powinna być powyżej 30 cm od posadzki kabiny, * balustradę w kabinie wspomagającą osoby z niesprawnością ruchową, * informację głosową informującą o przyjeździe wagonika na kondygnację, numerze i funkcji kondygnacji, kierunku jazdy (góra-dół) a także otwieraniu  i zamykaniu drzwi, * wyświetlacz wewnętrzny, pokazujący informację o zatrzymaniu windy na kondygnacji, * dźwiękowe i wizualne potwierdzenie wciśnięcia przycisku alarmu. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 37 | Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”  Czytelniejsze oznaczenie toalet dla OzN od strony holu tak, by były możliwe do łatwiejszego zlokalizowania przez osoby niedowidzące | **2022** | - | | - |
| 38 | Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”  Zróżnicowanie kolorystyczne łącznika oświetlenia przy drzwiach do toalet dla OzN  i ściany, na której jest zamontowany (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 39 | Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”  Zapewnienie stałego otwarcia toalet dla OzN nie wymagające uzyskania klucza od pracownika ochrony | **2022** | **TAK** | | - |
| 40 | Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”  Zapewnienie w toalecie dla OzN przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach  o wymiarach min. 150 x 150 cm wolnej od przeszkód (może się okazać niemożliwe w ramach istniejącej powierzchni toalety i wymaga jej powiększenia). | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 41 | Toaleta damska dla OzN na poziomie „1”  Zapewnienie w toalecie wolnej od przeszkód przestrzeni transferu bocznego z boku miski ustępowej o szerokości min. 90 i długości 140 cm (np. zmiana lokalizacji miski ustępowej i przesunięcie jej w kierunku ściany z umywalką lub ściany z podajnikiem papieru). W przypadku pierwszego rozwiązania należy usunąć z obecnej przestrzeni transferu kosz na śmieci. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 42 | Toaleta damska dla OzN na poziomie „1”  Zapewnienie w toalecie dla OzN miski ustępowej o długości minimum 70 cm (tylko w przypadku powiększenia powierzchni toalety) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 43 | Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”  Zapewnienie uchwytów przy umywalce z obu stron | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 44 | Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”  Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m | **2022** | - | | **TAK** |
| 45 | Toaleta męska dla OzN na poziomie „1”  Zamocowanie uchwytu stałego przy misce ustępowej od strony ściany.  Uchwyt powinien:  - mieć długość 75 - 90 cm,  - być zamontowany w odległości 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poręczy),  - być zamontowany na wysokości 70 - 85 cm (poziomy fragment poręczy),  - wystawać 10 - 15 cm przed przednią krawędź muszli ustępowej,  - mieć formę kątową,  - zapewniać wytrzymałość przy nacisku min. 150 kg,  - mieć kolor odróżniający się od koloru ścian (kontrast min. 30 LRV). | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 46 | Toaleta damska i męska dla OzN na poziomie „1”  Montaż w toalecie instalacji alarmowej | **2022** | - | | **TAK** |
| 47 | Dwie toalety dla OzN na piętrze 4  Zróżnicowanie kolorystyczne łącznika oświetlenia przy drzwiach do toalety dla OzN nr 2 i ściany, na której jest zamontowany (kontrast kolorystyczny minimum 30 LRV) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 48 | Zapewnienie stałego otwarcia toalet dla OzN nie wymagające uzyskania klucza od pracownika ochrony | **2022** | - | | **TAK** |
| 49 | Zapewnienie w toalecie dla OzN nr 1 właściwej przestrzeni transferu bocznego  - w tym minimalnej przestrzeni z boku miski ustępowej o długości min. 140 cm (np. poprzez zmianę lokalizacji umywalki i przesunięcie jej wraz z uchwytem w kierunku ściany z podajnikiem ręczników - uchwyt od strony miski ustępowej powinien wtedy być podnoszony). | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 50 | Zapewnienie w toalecie dla OzN nr 2 właściwej przestrzeni transferu bocznego  - w tym minimalnej przestrzeni z boku miski ustępowej o szerokości min. 90 cm (np. poprzez zmianę lokalizacji umywalki i przesunięcie jej wraz z uchwytem  w kierunku ściany z podajnikiem ręczników; uchwyt od strony miski ustępowej powinien wtedy być podnoszony). | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 51 | Montaż wieszaków na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m w obu toaletach dla OzN | **2022** | - | | **TAK** |
| 52 | Zapewnienie kolorystyki elementów wyposażenia kontrastującej z kolorystyką ścian w obu toaletach dla OzN (LRV > 30) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 53 | Zapewnienie drzwi do wszystkich pomieszczeń socjalnych o szerokości minimum 90 cm | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 54 | Zapewnienie w pomieszczeniach socjalnych przy blacie roboczym i pod zlewem przestrzeni na podjazd wózka (szer. min. 80 cm i głęb. min. 60 cm) a pod szafkami stojącymi o wys. 25 cm | **2023-2030** | - | | **-** |
| 55 | Zapewnienie pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 56 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | | - |
| 57 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami (poprzedzony opracowaniem dokładnej procedury ewakuacji dla danego obiektu) | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| **24** | **Ul. WŁÓKIENNICZA 54** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA** | **NIEZBĘDNE** | | **POŻĄDANE** | **ZGN WAWER**  **Ul. Trakt Lubelski 353,**  **04-667 Warszawa.** |
| 1 | Wykonanie w rejonie wejścia do budynku przynajmniej jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce takie należy przewidzieć w odległości nie większej niż 10 m od drzwi, a jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się zwiększenie tej odległości do maksymalnie 50 m.  Miejsce postojowe dla OzN powinno być wykonane na poziomie przylegającego chodnika lub pomiędzy poziomem miejsca i chodnika należy wykonać rampę dla osób na wózkach. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 2 | Usunięcie metalowej części zamka w furtce prowadzącej na teren obiektu  i zawężającej przejście w świetle oraz zapewnienie przejścia w furtce o szerokości minimum 90 cm. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 3 | Zapewnienie otwierania skrzydła furtki na zewnątrz tak, by nie zawężało przestrzeni manewrowej i dojścia dla osób z ograniczeniami mobilności do pochylni przy schodach | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 4 | Obniżenie przycisku dzwonka zamocowanego na murowanym słupku furtki prowadzącej na teren obiektu - wysokość urządzenia od nawierzchni chodnika powinna mieścić się w przedziale od 80 do 110 cm, dostępnej dla osób na wózkach.  Przycisk powinien się wyróżniać kolorystycznie od tła i być oznaczony piktogramem z białym symbolem osoby na wózku na niebieskim tle. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 5 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na całej długości na krawędziach stopni zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku, przynajmniej na pierwszym  i ostatnim stopniu w biegu | **2022** | **TAK** | | - |
| 6 | Przebudowa pochylni przy wejściu głównym do budynku. Przy budowie pochylni należy kierować się następującymi wskazaniami:  - spadek pochylni nie powinien przekraczać 6% (a najlepiej 5%),  - szerokość biegu pochylni powinna wynosić 120 cm,  - nawierzchnia antypoślizgowa,  - krawędzie pochylni zabezpieczone progiem o wys. min. 7 cm,  - oznaczenie dotykowe i kolorystyczne przed i za pochylnią (np. płytek   z wypustkami)  - balustrada obustronna wyposażona w dwa pochwyty na wysokościach 75 i 90 cm,  - pochwyty o średnicy 3,5-4,5 cm odsunięte od ściany lub innych przeszkód   o min. 5 cm i wystające minimum 30 cm poza obrys pochyłego odcinka pochylni,  - odległość między pochwytami 100-110 cm,  - przed i za pochyłymi odcinkami pochylni należy zapewnić spoczniki o długości min.  150 cm. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 7 | Zapewnienie, aby skrzydła czynne drzwi do budynku - zewnętrzne i w przedsionku  - miały szerokość w świetle przejścia minimum 90 cm. Alternatywnie zapewnienie jednoczesnego i samodzielnego otwierania obu skrzydeł drzwi przez użytkownika.  Zapewnienie otwierania drzwi nie wymagającego użycia siły przekraczającej 25N. | **2022** | **TAK** | | - |
| 8 | Zapewnienie kontrastującego z resztą stolarki uchwytu przy drzwiach zewnętrznych do budynku | **2022** | - | | **TAK** |
| 9 | Obniżenie przycisku dzwonka zamocowanego na ościeżnicy drzwi zewnętrznych do budynku - wysokość urządzenia od nawierzchni spocznika powinna mieścić się  w przedziale od 80 do 110 cm | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 10 | Usunięcie lub wymiana wycieraczki w przedsionku budynku i w holu za drzwiami wewnętrznymi przedsionka. Powierzchnia wycieraczki powinna być na jednym poziomie z posadzką a otwory mieć wymiar nie większy niż 2 cm (zalecane 1 cm). | **2022** | - | | **TAK** |
| 11 | Zapewnienie w rejonie stanowiska recepcji/ochrony kompetentnej osoby  udzielającej informacji dla OzN dotyczących położenia pomieszczeń w budynku | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 12 | Instalacja pętli indukcyjnych przy stanowisku recepcji/ochrony przy wejściu głównym oraz w sali ślubów i oznaczenie ich dobrze widocznymi piktogramami | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 13 | Zapewnienie, aby urządzenia płatnicze, w tym monitory, klawiatury i/lub przyciski, były zamontowane na wysokości nie przekraczającej 110 cm od posadzki  i dostępne dla osób na wózkach i niskich. Alternatywnie należy zapewnić możliwość płatności w inny, dostępny dla OzN sposób. | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| 14 | Wykonanie oznaczeń kontrastowych na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni w biegach schodów wewnętrznych prowadzących na piętro | **2022** | **TAK** | | - |
| 15 | Wykonanie dodatkowych pochwytów przy ścianach w głównej klatce schodowej, umożliwiających wygodne korzystanie ze schodów z obu stron | **2023-2030** |  | |  |
| 16 | Montaż szybu windowego i kabiny o wymiarach min. 1,1 x 2,1m (lub 1,4 x1,5 m  w przypadku windy kątowej) umożliwiających dostęp OzN z ograniczeniami mobilności do pomieszczeń na piętrze - w szczególności do sali ślubów | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 17 | Zapewnienie w budynku toalety dla OzN dostępnej dla wszystkich użytkowników  z przestrzeni komunikacji.  W toalecie należy zapewnić:  - przestrzeń manewrową o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm wolną od  przeszkód przed wejściem do toalety i wewnątrz pomieszczenia  - drzwi o szerokości w świetle przejścia min. 90 cm z podłużnym uchwytem lub  klamką w postaci dźwigni, wyróżniające się kolorystycznie od ściany i nie  wymagające do otwarcia siły przekraczającej 25N  - wolną przestrzeń z boku miski ustępowej umożliwiającą transfer boczny na miskę  o szerokości min. 90 cm.  - uchwyty przy misce ustępowej wystające min. 10 cm przed jej przednią krawędź  - uchwyty przy umywalce lub umywalkę z wbudowanymi uchwytami (należy wtedy  zadbać o solidne mocowanie umywalki do ściany)  - baterię przy umywalce z długą wylewką i przedłużonym uchwytem  - lustro na wysokości nie przekraczającej 90 cm od posadzki  - kolorystykę elementów wyposażenia kontrastująca ze ścianami (LRV>30)  - wieszaki na ubrania na wysokości 1,1 m i 1,8 m  - instalację alarmową. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 18 | Zapewnienie w budynku pokoju opiekuna wyposażonego w przewijak dla dzieci, przewijak dla dorosłych (np. leżankę), fotel lub kanapę do karmienia, oraz powiększony kosz na odpady. Zaleca się montaż urządzenia do podgrzewania butelek z pokarmem. | **2023-2030** | **TAK** | | - |
| 19 | Opracowanie procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | **2022** | **TAK** | | - |
| 20 | Zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego ewakuację osób  z niepełnosprawnościami | **2023-2030** | - | | **TAK** |
| **25** | **Ul. MARSZAŁKOWSKA 77/79** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
|  | **Do końca 2022 roku zostanie opuszczony przez Urząd m. st. Warszawy.** | | | | |
| **26** | **Ul. PASAŻ WIECHA** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ZALECANA DATA WYKONANIA**  **NIEZBĘDNE**  **POŻĄDANE** | | **Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa** | |
| **1** | **W roku 2021 w remoncie.** | | |
| **27** | **Ul. KREDYTOWA 3** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **Do końca 2022 roku zostanie opuszczony przez Urząd m. st. Warszawy** | | | | |
| **28** | **Ul. STARYNKIEWICZA 7/9** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | | | |
| **L.P.** | **Do końca 2025 roku budynek do generalnego remontu.** | | | | |